# ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Утверждены

на заседании центральной предметно-методической комиссии по труду (технологии)

(Протокол № 4 от 27.01.2025 г.)

**Требования к организации и проведению**

**заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) в 2024/25 учебном году**

**Москва, 2025 год**

**Содержание**

1. [Общие положения 3](#_bookmark0)
2. [Порядок проведения соревновательных туров 3](#_bookmark1)
3. [Процедура кодирования (обезличивания) и декодирования выполненных заданий 13](#_bookmark2)
4. [Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 14](#_bookmark3)
5. [Описание процедур анализа олимпиадных заданий, их решений и показа работ 18](#_bookmark4)
6. [Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,](#_bookmark5) [разрешенных к использованию 18](#_bookmark5)
7. [Перечень материально-технического обеспечения для проведения заключительного этапа 18](#_bookmark6)

[Приложение 1 33](#_bookmark7)

[Приложение 2 34](#_bookmark8)

[Приложение 3 47](#_bookmark9)

[Приложение 4 49](#_bookmark10)

[Приложение 5 52](#_bookmark11)

# Общие положения

* 1. Настоящие требования к проведению заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по труду (технологии) составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок).

* 1. Консультации по вопросам организации и проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) можно получить по электронной почте, обратившись по адресу [**cpmkTECHNOLOGY@yandex.ru**](mailto:cpmkTECHNOLOGY@yandex.ru)в центральную предметно-методическую комиссию (далее – ЦПМК).
  2. Олимпиада проводится по четырем профилям: «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника»,

«Информационная безопасность».

# Порядок проведения соревновательных туров

* 1. Заключительный этап олимпиады по труду (технологии) проводится в сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации в течение восьми дней.
  2. Олимпиада по всем профилям проводится в три тура: I тур – теоретический; II тур – практическая работа; III тур – представление и защита проекта. Соревновательные туры проводятся в соответствии с программой проведения заключительного этапа олимпиады по труду (технологии) в соответствии с профилем.
  3. Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по различным тематикам учебного предмета «Труд (Технология)» и проводится отдельно по четырем профилям для трех классов – 9, 10 и 11.

Продолжительность теоретического тура составляет 180 минут.

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное персональным компьютером или ноутбуком с выходом в сеть Интернет только для доступа к системе тестирования, при этом участники должны размещаться в аудитории с соблюдением социальной дистанции – не менее 1,5 м. друг от друга или из расчёта 4,5 м² на одного участника, а также должны соблюдаться оптимальные параметры микроклимата, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи», *утверждённые постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.*

Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещённость рабочих мест, температуру 20-22 С, влажность воздуха 40-60 %. План (схема) размещения участников составляется оргкомитетом, при этом исключается возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного субъекта Российской Федерации.

Для выполнения олимпиадных заданий участникам должны быть предоставлены: чистые листы бумаги со штампом принимающей организации (для ведения черновиков); гелевые ручки с черными чернилами (в случае отсутствия ручек установленного черного цвета у участника), оборудование, определенное Требованиями к организации и проведению заключительного этапа олимпиады по технологии.

В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задания разного уровня сложности, разработанные ЦПМК.

Тематика теоретических заданий общей части для участников всех четырех профилей предусматривает вопросы по разделам: техника и технология в развитии общества; основы предпринимательства; компьютерная графика и черчение; электротехника и электроника: способы получения, передачи и использования электроэнергии, альтернативная энергетика; профориентация и профессиональное самоопределение; производство и окружающая среда, методы и средства творческой проектной деятельности, включая САПР (система автоматизированного проектирования).

Тематика теоретических заданий специальной части по профилю «Техника, технологии и техническое творчество» предусматривает вопросы по разделам: машиноведение; материаловедение; технологии производства и обработки материалов (конструкционных и др.); инженерная и техническая графика; художественная обработка материалов; художественные ремёсла и народные промыслы России; ремонтно- строительные работы (технология ведения дома); техническое творчество и дизайн.

Тематика и содержание теоретических заданий специальной части по профилю

«Культура дома, дизайн и технологии» предусматривает вопросы по разделам: машиноведение; материаловедение / конфекционирование; технологии производства и обработки материалов (пищевых продуктов, текстильных материалов и др.); конструирование и моделирование швейных изделий; дизайн: костюма, среды, интерьера; художественные ремёсла и народные промыслы России; история костюма и индустрии моды; декоративно-прикладное творчество.

Тематика и содержание теоретических заданий специальной части по профилю

«Робототехника» предусматривает вопросы по разделам: автоматизация и роботизация, принципы работы робота; составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами; основные принципы теории автоматического управления и регулирования; мобильная робототехника, принципы программирования мобильных роботов, организация перемещения робототехнических устройств; физические и математические основы робототехники; цветовые модели, кодирование изображений, математические основы анализа изображений; беспилотные летательные, подводные и надводные аппараты: основные принципы управления и навигации, расчёт перемещения; элементная база автоматизированных систем; контроллеры, сенсоры, исполнители; электротехнические схемы и их обозначения в робототехнике, ГОСТы; устройство контроллера, его назначение и функции; программирование контроллера; исполнительные устройства робота, механические передачи; промышленные и сервисные роботы, их классификация, назначение, использование; протоколы связи.

Тематика и содержание теоретических заданий специальной части по профилю

«Информационная безопасность» предусматривает вопросы по разделам: общие понятия информационной безопасности; угрозы информационной безопасности; нарушители информационной безопасности; кибербезопасность; методы социальной инженерии; техническая защита информации (защита от утечек, обусловленных ПЭМИН), криптографические методы защиты информации, стеганография, безопасность информационных систем и компьютерных сетей, вредоносные программы, антивирусная защита.

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж для участников о правилах участия в олимпиаде, а также консультация и инструктаж для членов жюри.

Все задания тура разрабатываются по профилям и классам (каждому профилю и классу соответствует свое теоретическое задание). Теоретический тур по профилям

«Робототехника» и «Информационная безопасность» проводится в виде компьютерного тестирования и включает в себя задачи в формате «кейсов», содержащие подзадачи, ответами на которые могут быть числа или последовательности символов. Задания теоретического тура по профилям «Техника, технологии и техническое творчество»,

«Культура дома, дизайн и технологии», включают в себя: компьютерное тестирование и выполнение творческого задания.

Компьютерное тестирование выполняется участниками индивидуально на платформе платформа «ТехноТест» VK. Доступ к заданиям олимпиады осуществляется по логину/паролю (логин – шифр участника и сгенерированный пароль), присвоенному

каждому участнику организаторами. По окончании времени, отведённого для прохождения теоретического тура и решения заданий, система закрывается, итоговы~~е~~ результаты становятся доступными после их проверки членами жюри. Проверка теоретических вопросов, предполагающих выбор вариантов ответов или ввод числового/текстового ответа, осуществляется автоматически. Проверку вопросов, требующих развернутого ответа, осуществляют члены жюри.

Творческое задание выполняется на бланках с индивидуальным шифром каждого участника. Творческое задание по профилю «Техника, технологии и техническое творчество» оценивают члены жюри после его сканирования; по профилю «Культура дома, дизайн и технологии» творческое задание для проверки не сканируется.

Результаты компьютерного тестирования и творческого задания суммируются и определяется итоговый балл за теоретический тур.

Дежурные в аудитории (представители оргкомитета) во время теоретического тура выполняют следующие функции:

* перед теоретическим туром раскладывают инструкции для участников на каждый

стол;

* вызывают участников по списку с указанием номера и организованно рассаживают их за столы или парты / рабочие места;
* после рассадки на рабочих местах, участникам выдаются логины и пароли доступа к платформе «ТехноТест» VK и бланки с творческими заданиями в соответствии с профилем;
* информируют участников о составе материалов задания, их назначении, правах участников по их использованию;
* контролируют правильное заполнение титульных листов бланков творческих заданий участниками теоретического тура по профилям «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии»);
* записывают на доске время начала и окончания теоретического тура;
* за полчаса до истечения времени, отведённого на выполнение заданий, предупреждают об этом участников;
* следят за соблюдением участниками Порядка, Регламента и настоящих Требований;
* по окончании теоретического тура следят за завершением работы на платформе

«ТехноТест» VK и принимают у участников (по профилям «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии») бланки с выполненными творческими заданиями, проверяют наличие всех листов, отсутствие (наличие) пометок на бланках и листы черновиков;

* в случае нарушения настоящих Требований, Порядка и Регламента докладывают об этом председателю жюри или представителю организатора заключительного этапа олимпиады.

При проведении теоретического тура для всех участников устанавливаются следующие общие правила:

* перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
* каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом, который определён организатором;
* участник имеет право взять с собой в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной таре с удаленными этикетками;
* в аудиторию не разрешается приносить бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т. п.), мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства за исключением непрограммируемого калькулятора (см. п.6);
* во время выполнения заданий разговоры между участниками запрещаются (разговором может быть признана любая попытка обращения к любому лицу без разрешения представителя организатора олимпиады, в том числе с использованием технических средств, вне зависимости от того, был ли фактически получен ответ такого лица, то есть состоялся ли диалог; лицо, ответившее на такое обращение, может быть по решению представителя организатора олимпиады, также признано нарушающим данное правило);
* во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по аудитории, он может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа сдаётся дежурному и остаётся в аудитории. Покидание участником своего места без предварительно полученного разрешения представителя организатора олимпиады с любой целью (в том числе с целью вручить работу дежурному для получения права покинуть аудиторию) считается нарушением данного правила;
* время отсчета выполнения электронного тестирования начинается с момента входа в систему. Перед выполнением электронного тестирования участник должен ознакомиться с бумажной инструкцией (которая будет находиться на его столе) по работе на платформе

«ТехноТест» VK;

* во время электронного тестирования участнику запрещается открывать дополнительные вкладки, если это произойдет, участник удаляется с площадки и его результаты аннулируются;
* если участник хочет покинуть аудиторию во время электронного тестирования, то

время на выполнение теоретического тура не продлевается;

* если во время электронного тестирования возникают проблемы технического характера, то участник должен обратиться к организаторам;
* участникам запрещается делать какие-либо пометки на бланках с творческими заданиями, умышленно повреждать бланки с заданиями, мешать другим участникам выполнять задания;
* участники, досрочно выполнившие задания, сообщают об этом дежурному, сдают логины и пароли, бланки с заданиями и покидают аудиторию;
* все исправления, сделанные участником в бланке с заданиями, должны быть заверены подписью дежурного по аудитории (без подписи дежурного по аудитории исправления при проверке работы не учитываются);
* во время проведения олимпиады участники должны соблюдать данные Требования, Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
* в случае нарушения участником олимпиады настоящих Требований и Порядка представитель организатора вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем учебном году.
  1. Практический тур проводится отдельно для трех классов – 9, 10 и 11 по четырем профилям отдельно.

Продолжительность практического тура:

* профиль «Техника, технологии и техническое творчество» – 3 часа (180 минут) с двумя 10-минутными перерывами, которые не входят в общее время;
* профиль «Культура дома, дизайн и технологии» – 4 часа (240 минут) с двумя 10- минутными перерывами;
* профиль «Робототехника» – 3 часа (180 минут) с двумя 10-минутными перерывами (в

указанное время не включено время проведения двух зачетных попыток (зачетная попытка включает подготовку, проверку, запуск и фиксацию результатов, не должна превышать 7 минут на одного участника);

* профиль «Информационная безопасность» – 4 часа (240 минут) с двумя 10-минутными перерывами.

Практический тур определяет уровень индивидуальной подготовленности участников по следующим вариантам практики:

* *общие практики для профилей «Техника, технологии и техническое творчество» и*

*«Культура дома, дизайн и технологии»*: 3D моделирование и печать; обработка материалов на лазерно-гравировальной машине; промышленный дизайн;

* *по профилю «Техника, технологии и техническое творчество»*: практика по ручной деревообработке; практика по механической деревообработке; практика по ручной металлообработке; практика по механической металлообработке; электротехника;
* *по профилю «Культура дома, дизайн и технологии»:* практика по конструированию и технологии изготовления швейных изделий, предполагающая конструктивное моделирование заданной модели швейного изделия и выполнением выкроек в заданном масштабе, в том числе и с возможностью использования графического редактора, с последующим изготовлением лекал заданного фрагмента этой модели в натуральную величину; раскрой деталей; изготовление фрагмента заданной модели на швейном оборудовании и декорирование, с возможным применением швейно-вышивального оборудования.

**Примечание!** *Данная практическая работа представляет собой техническое задание, объединяющее в себе задания практических работ «Моделирование швейных изделий» / «Моделирование швейных изделий с использованием графических редакторов»,*

*«Обработка швейного изделия или узла на швейно-вышивальном оборудовании» /*

*«Механическая обработка швейного изделия или узла», которые участники выполняли на школьном и муниципальном этапах проведения ВСОШ по труду (технологии).*

* *по профилю «Робототехника»:* практика по конструированию, программированию и отладке мобильного робота на базе Arduino. В процессе проведения практического тура по робототехнике участники собирают роботов на основе подготовленных организаторами компонентов, программируют их в текстовой среде, запускают на полигонах и строят структурную или принципиальную схему электрических соединений робота (в соответствии с ГОСТ 2.702-2011).
* *по профилю «Информационная безопасность»*: поиск следов инцидентов информационной безопасности; расследование компьютерных инцидентов; анализ исходных текстов компьютерных программ; поиск уязвимостей web-приложений; администрирование 27 операционных систем семейства Linux.

**Внимание!** *При направлении участников олимпиады на заключительный этап и подаче заявки от региона, региональному оператору необходимо кроме ФИО, личных данных и образовательной организации, следует указать выбранный профиль (ТТиТТ, КДДиТ, РТ, ИБ) и выбранный участником вид практической работы для ТТиТТ и КДДиТ. Данные необходимо подавать в срок, указанный организационным комитетом заключительного этапа, и по форме, разработанной оргкомитетом. Изменить выбранный профиль и вид*

*практической работы при регистрации в день заезда и во время заключительного этапа олимпиады участник не имеет право.*

Проведению практического тура предшествуют показы участникам олимпиады мест выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения практических заданий, а также инструктаж и консультация членов жюри. Все рабочие места должны быть пронумерованы, порядок рассадки определяется жеребьевкой на месте проведения тура.

В аудиториях и мастерских во время проведения практического тура должны постоянно находиться представитель организатора для оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин, станков и другого оборудования. В мастерских должны быть таблицы с требованиями по безопасным приёмам работы.

*Для практического тура по робототехнике должно быть около 12 одинаковых полей-площадок с полигонами для параллельного зачетного выполнения заданий участниками (из расчета на 84 участника в параллели). Для отладки роботов необходимо предоставить по одному полигону на каждые 7 участников (от 6 до 8 участников при необходимости). Практический тур по робототехнике проводится с двумя зачетными попытками, в течение которых роботы сдаются в карантин. Тренировки и зачетные попытки выполняются каждым участником на площадке, выбранной организаторами по жеребьевке до начала тура. Члены жюри оценивают каждую попытку непосредственно после ее проведения.*

При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующие общие правила:

* все участники должны быть в спецодежде на тех практиках, где это предусмотрено;
* при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение личности дежурному и убедиться в правильности внесения кода участника на титульный лист инструкционной карты или технического задания;
* ознакомление участника с содержанием инструкционной карты или технического задания до момента выполнения заданий не допускается, передачу инструкционной карты или технического задания к местам выполнения заданий осуществляют члены жюри или представители организатора заключительного этапа олимпиады.

Запрещается пользоваться во время практического тура справочниками, персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными приборами, за исключением предоставляемых организаторами аксессуаров, оборудования и приборов для

выполнения заданий.

Не допускается умышленное:

* повреждение используемого при проведении олимпиады оборудования;
* создание условий, препятствующих работе жюри;
* создание условий, препятствующих выполнению заданий другими участниками олимпиады.

За несоблюдение правил техники безопасности труда при выполнении практических заданий участники могут быть удалены с места проведения практического тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удалённым с места проведения практического тура за несоблюдение правил техники безопасности труда, по решению жюри может быть выставлена оценка 0 (ноль) баллов за участие в данном туре.

* 1. Третий тур – представление и защита проекта.

Для выступления и ответов на вопросы членов жюри на каждого участника выделяется не более 10 минут с учетом входа, загрузки презентационного материала, программ, демонстрации работы устройства или прохода, уборки.

Защита проектов по профилям «Робототехника» и «Информационная безопасность» проводятся в форме стендовой защиты. Требования к стендовой защите проектов приведены в Приложении 4.

Для этого тура участником предоставляется:

* пояснительная записка (в электронном виде организаторам за 17 дней до начала олимпиады, т.е. до 01 апреля 2025 года). Требования к Пояснительной записке указаны в Приложении 3.

**Внимание!** *Пояснительная записка высылается участником за 17 дней до начала олимпиады в оргкомитет. Оргкомитет кодирует пояснительную записку участника, размещает на облачную платформу в течение трех дней и отправляет ссылку для последующей проверки членами ЦПМК по труду (технологии), входящих в состав жюри олимпиады, и членами жюри, которые назначены для оценки проектов в соответствии с протоколом распределения жюри заключительного этапа. Результат оценки пояснительных записок вносится в электронные формы и таблицы, разработанные ЦПМК или организатором олимпиады, до начала олимпиады (до 18 апреля 2025 года). Состав жюри для оценки проектов и проверки пояснительных записок формируется председателем ЦПМК. Если пояснительная записка не будет выслана участником в оргкомитет в установленные сроки, то она оцениваться не будет, в соответствующей строке будет указан прочерк.*

Файл с пояснительной запиской должен быть сохранен в формате pdf. с

возможностью чтения документа. Эта функция необходима для проверки в системе Антиплагиат. Название документа ПЗ – *ФИО в именительном падеже – название творческого проекта.*

* сам проект:
* по профилям «Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и технологии» *–* коллекция, модель, макет, арт-объект, объект исследования и т.д., который демонстрируется во время защиты;
* по профилю «Информационная безопасность» для проектов, являющихся математическим методом, алгоритмом, проектом нормативного документа и т. п. сам проект оформляется как отдельный документ;
* по профилю «Робототехника» работоспособность (функционирование) проекта является неотъемлемой составляющей представляемого изделия и должна быть продемонстрирована;
* электронная презентация проекта не менее 10 слайдов (для профилей

«Робототехника» и «Информационная безопасность» – частью презентации может быть видеоролик с демонстрацией работоспособности проекта, длительность видеоролика не должна превышать 3 минуты). Презентация (название документа ПТП – ФИО в именительном падеже – название творческого проекта), подготовленная к защите, должна иметь титульный лист, аналогичный титульному листу пояснительной записки проекта и передается организаторам. Организационный комитет шифрует презентационный файл, убрав ФИО и региональную принадлежность. Возможно наличие субобложки и творческого оформления последующих слайдов. Презентация выполняется с использованием компьютерных программ художественной графики. При стендовой защите презентация не обязательна.

* плакат для стендовой защиты проекта для профиля «Робототехника». Требования к плакату приведены в Приложении 4.

Для профиля «Робототехника» участнику во время защиты проекта необходимо продемонстрировать все действия робота, которые заявлены в пояснительной записке. Рекомендуется подготовить к защите видеоролик с демонстрацией работоспособности проекта.

* плакат для стендовой защиты проекта для профиля «Информационная безопасность». Требования к плакату приведены в Приложении 5.

Для профиля «Информационная безопасность» участнику во время защиты проекта рекомендуется продемонстрировать работоспособность продукта, а также подготовить к защите видеоролик с демонстрацией работоспособности проекта.

В 2024/25 учебном году ЦПМК по труду (технологии) определила следующую тематику проектов для участников олимпиады на всех этапах **– *«Будущее России: взгляд молодых!»*.** Все проекты должны отвечать заданной теме, и члены жюри должны учитывать данное условие при оценке. Количество изделий разработанного проекта не должно превышать пяти единиц.

Продуктами проекта по профилю «Информационная безопасность» могут быть как материальные объекты (изделия, аппаратные, программно-аппаратные средства, устройства, оборудование и т. п.), так и нематериальные объекты (алгоритмы, программные средства, математические методы, проекты документов и т. п.).

По профилю «Робототехника» проекты могут относиться к категориям: робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы. В качестве творческих проектов рекомендуется рассматривать робототехнические проекты, в которых готовым изделием (проектным продуктом) является робот или робототехническое (роботизированное) устройство (по ГОСТ Р 60.0.0.4-2023/ИСО 8373:2021), спроектированное и изготовленное участником самостоятельно.

Робототехнический творческий проект должен обладать тремя основными составляющими: механической, электронной, программной, которые взаимосвязаны, и каждая из которых играет существенную роль в функционировании робота/робототехнического устройства, а также обеспечивает его активное взаимодействие с окружающей средой.

В качестве робототехнического проекта допустимо представлять робота для спортивных робототехнических состязаний (робот-футболист, робот-спасатель и т. п.), но как объекта исследования для решения актуальных задач современной робототехники с соответствующими формулировками цели и задач. Также допустимо представлять проект, который является частью итогового робототехнического изделия, если участник внес существенный вклад в разработку данного итогового изделия.

* 1. В период проведения соревновательных туров оргкомитетом олимпиады обеспечивается безопасность участников на всех площадках трёх туров, во время передвижения к площадке и обратно в место расположения участников олимпиады, а также их медицинское обслуживание (в случае необходимости).

# Процедура кодирования (обезличивания) и декодирования выполненных заданий

Логин (шифр участника) и сгенерированный пароль указывают наименование направления и класса (например, ТТТиТ.9 – профиль «Техника, технологии и техническое

творчество» 9 класс, КДДиТ.10 – профиль «Культура дома, дизайн и технологии» 10 класс, РТ.10 – профиль «Робототехника» 10 класс, ИБ.11 – профиль «Информационная безопасность») и номер работы (например, ТТТиТ.9-001, КДДиТ.10-034, РТ.10-005, ИБ.11- 010).

Проверка обезличенных выполненных олимпиадных заданий теоретического тура производится жюри на платформе «ТехноТест» VK.

Распределение олимпиадных работ для оценивания между членами жюри осуществляется председателем (заместителем председателя) жюри.

Оценку выполнения участниками теоретических и практических заданий осуществляют члены жюри олимпиады в соответствии с критериями и методиками оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанными ЦПМК, с учётом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общего максимального балла за все задания и туры. Черновики работ участников не проверяются и не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.

# Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий

* 1. В рамках теоретического тура максимальная оценка результатов участника 30 баллов. Задания теоретического тура состоят из общей части и специальной, которая соответствует выбранному профилю. Правильные теоретические ответы общей части (единой для всех четырех профилей) оцениваются от 0,5 до 2 баллов.

Правильные теоретические ответы специальной части для профилей «Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и технологии» оцениваются от 0,5 до 3 баллов. Для этих профилей предусмотрено творческое задание, выполняемое на бумажном носителе. Творческое задание оценивается максимально в 5 баллов. Результаты компьютерного тестирования и творческого задания определяются арифметической суммой баллов за правильные ответы и качественно выполненное творческое задание. Вместе с общими вопросами максимальный результат составляет 30 баллов.

По профилю «Информационная безопасность» в теоретическом задании специальной части предусмотрено 5 задач-кейсов (включая творческое задание) по заявленным выше тематикам теоретического тура данных профилей. Каждая задача может делиться на подзадачи и иметь общий вес от 2 до 6 баллов, в сумме 22 балла. Вместе с общими вопросами максимальный результат составляет 30 баллов.

По профилю «Робототехника» в теоретическом задании специальной части предусмотрено 5-10 задач-кейсов по заявленным выше тематикам теоретического тура

данного профиля. Каждая задача может делиться на подзадачи с открытым ответом, которые могут иметь вес от 0,5 до 3 баллов и иметь общий вес от 2 до 6 баллов, в сумме 22 балла. Вместе с общими вопросами максимальный результат составляет 30 баллов.

* 1. В рамках практического тура максимальная оценка результатов участника определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна превышать 35 баллов.

Практические работы оцениваются в соответствии с установленными требованиями, разработанными ЦПМК. Все максимально возможные баллы отмечены в критериях оценки, прилагаемых к практическим работам по профилям. Критерии оценивания предусматривают оценку всех необходимых универсальных учебных действий, предусмотренных в практических работах соответствующего профиля.

Для оценки выполнения заданий практической работы по профилю «Культура дома, дизайн и технологии» разработаны:

* карта контроля практического задания по моделированию с нанесёнными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (образец для жюри);
* готовые цветные выкройки – результат моделирования (образец для жюри);
* карты пооперационного контроля, включающие основные критерии оценки всех этапов работы (конструирование, моделирование, технология изготовления и декорирования) и их рейтинг в соответствии со значимостью.

Такая система оценок даёт возможность снимать одинаковое количество баллов за аналогичные ошибки у любого участника. Большое количество критериев позволяет разбить весь технологический процесс на мелкие операции, что даёт возможность с максимальной точностью определить ошибки и избежать разногласий при проверке практических работ. Задание предусматривает творческую составляющую по технологии изготовления и оформлению изделия элементами декора из предложенных материалов. В строке «Особые замечания» может быть внесена информация о замене ткани на обработку (в случае её замены в связи с браком в работе), за что по решению жюри 1 балл может быть вычтен из всех набранных за этот тур.

Бланки заданий к практическим работам по профилям «Культура дома, дизайн и технологии», «Техника, технологии и техническое творчество» и «Робототехника» не сканируются.

С целью автоматизации выполнения и объективной оценки работ участников в практической работе по профилю «Информационная безопасность» используется виртуальная машина с Платформой с заданиями. Результаты практической работы по профилю «Информационная безопасность» (кроме тематики СЗИ) оцениваются в

автоматическом или автоматизированном режиме по факту размещения участником в поле для ввода на Платформе корректного флага – строки определенного вида. Правильно определенный флаг является индикатором успешного решения задания.

Оценка заданий по тематике СЗИ производится организаторами на основании предоставленных участниками файлов/скриншотов.

* 1. Творческий проект оценивается членами жюри экспертным методом в соответствии с критериями посредством ИКТ. В оценке проекта участвует не менее пяти членов жюри. Каждый член жюри ставит подпись в протоколе оценки защиты проекта каждого участника.

Пояснительная записка кодируется представителями оргкомитета и затем оценивается членами жюри в течение 15 дней до открытия олимпиады с использованием ИКТ. Каждый член жюри ставит подпись в бумажным протоколе оценки пояснительной записки каждого участника.

При защите проектов главной задачей экспертов является выявление новизны представляемых проектов, оригинальности и качества выполненного изделия, новаторства идеи автора.

Важными характеристиками участника олимпиады при оценке творческих проектов должны являться следующие:

* самостоятельность выбора темы с учётом концепции олимпиады данного учебного года по технологии – ***«Будущее России: взгляд молодых!»*** и её соответствие содержанию изложенной проблемы;
* понимание актуальности проекта с точки зрения потребительского спроса, умение определить рациональность технологического решения, конструктивных особенностей изделия в целом и его деталей, подбор материалов для изготовления;
* гибкость проектного мышления (многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия /продукта);
* способность участника олимпиады объективно оценивать результаты своей проектной деятельности;
* понимание сути задаваемых членами жюри вопросов (если таковые возникнут), аргументированность и ясность ответов.

Дополнительно по профилю «Робототехника»:

* соответствие представляемого изделия определению «робот» или «робототехническое устройство» по ГОСТ Р 60.0.0.4-2023/ИСО 8373:2021;
* наличие трех составляющих (механическая, электронная, программная), каждая из которых играет существенную роль в работе устройства;
* работоспособность представляемого изделия.

Жюри должно оценить три составляющие (механическую, электронную, программную), кроме того, умение учащегося ставить цель, основываясь на решении реальной проблемы современности, и определять задачи, выбирая доступные технологии, а также владение учащимся широким набором робототехнических компетенций.

При защите проектов участники олимпиады должны продемонстрировать свою предварительную исследовательскую, творческую и технологическую работу. Проект оценивается только методом экспертной оценки. Оценивание третьего тура происходит очно, каждому члену жюри выдается индивидуальный бланк оценивания каждого участника с критериями, заполнение бланка должно быть произведено по окончанию выступления и собирается организационным комитетом для внесения в единую таблицу для определения среднего значения (медианы). В бланке ставится шифр участника, проставляются только индивидуальные оценки каждого участника отдельно, ФИО члена жюри и подпись. Итоговый рейтинг подводится организационным комитетом в конце каждого дня после окончания выступления всех участников.

Пояснительная записка к проекту не должна превышать 40 страниц с учетом приложений, если таковые необходимы. Объёмная пояснительная записка свидетельствует о не умении участника олимпиады структурировать исследовательский материал, не владении аналитическими методами при осуществлении предпроектного исследования. Рекомендуется отобразить проектируемый продукт фотографией на странице, следующей за титульным листом.

Максимальное общее количество баллов за представленный проект, включающий презентацию, пояснительную записку, изделие/я, (коллекцию, модель, макет, арт-объект, предмет/ы или готовую продукцию) и непосредственную защиту проекта – 35. Если пояснительная записка проекта не была представлена в оргкомитет за 17 дней до начала олимпиады, то она не оценивается.

Более точные оценочные листы для жюри имеют различия в соответствии с особенностями профиля, по которому будет представлен проект. Оценка осуществляется по разработанным критериям (Приложение 2).

* 1. Методика перевода итогового результата участника в 100-балльную систему.

Итоговая оценка участника заключительного этапа олимпиады по технологии определяется как результат сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического, практического туров и защиты проекта (максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов). Результат вычисления округляется до сотых. Например:

* участник выполнил задания теоретического тура на 22,5 балла;
* участник выполнил задания практического тура на 31,65 балла;
* участник защитил проект на 34,52 балла; получаем 22,5 + 31,65 + 34,52 = 88,67.
  1. Минимальная оценка за выполнение любого задания каждого соревновательного тура не может быть ниже 0 баллов.
  2. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК.

1. **Описание процедур анализа олимпиадных заданий, их решений и показа работ** Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений проводится в соответствии с действующим Регламентом проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/25 учебном году с использованием ИКТ в режиме видео-конференц-

связи.

Во время показа работ теоретического тура в очной форме участникам олимпиады организаторами раздаются распечатки ответов по электронному тестированию и распечатанные скан-копии творческого задания для ознакомления, при показе работ практического тура участникам раздаются образцы их работ и распечатанная скан-копия критериев оценки работы.

После анализа результатов, участники, имеющие претензии или несогласные с полученными за теоретический тур баллами, вправе подать апелляцию.

# Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной техники, разрешенных к использованию

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно- вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой, исключением могут быть непрограммируемые калькуляторы (по решению оргкомитета).

# Перечень материально-технического обеспечения для проведения заключительного этапа

Для проведения теоретического тура, необходимо предусмотреть материально-

техническое обеспечение (Таблица 1).

Таблица 1. – Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения теоретического тура олимпиады

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. измерения |
| 1. | Персональный компьютер или ноутбук с выходом в сеть Интернет | 1 шт. на 1 участника |
| 2. | Ручка черная гелевая или шариковая | 1 шт. на 1 участника |
| 3. | Карандаш простой графитовый | 2 шт. на 1 участника |
| 4. | Набор линеек | 1 шт. на 1 участника |
| 5. | Непрограммируемый калькулятор | 1 шт. на 1 участника |
| 6. | Ластик | 1 шт. на 1 участника |
| 7. | Лист бумаги формат А4 | 3 шт. на 1 участника |
| 8 | Цветные карандаши (6 цветов) \* | 1 упаковка на 1 участника |

\*для участников по профилю «Культура дома, дизайн и технологии»

**Практический тур** проводится в соответствующих помещениях, предварительно выбранных организатором заключительного этапа олимпиады, в которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное оборудованное рабочее место в соответствии с выбранным направлением практики. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В качестве аудиторий для выполнения практических работ по труду (технологии) лучше всего подходят учебные мастерские и кабинеты технологии (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. Для выполнения практических работ по робототехнике, 3D- моделированию и печати, промышленному дизайну следует использовать специальные компьютерные классы. В каждом из аудиторий в качестве дежурных должны находиться представители организатора и/или оргкомитета соответствующего этапа олимпиады и/или члены жюри.

Аудитории для выполнения практических работ по профилю «Информационная безопасность» лучше всего подходят кабинеты информатики (по 20-30 рабочих мест), в которых оснащение и планировка рабочих мест создают хорошие условия для проведения этого этапа. На каждого участника должен быть предусмотрен персональный компьютер (ПК участника) с доступом в локальную сеть. В локальной сети должен быть предусмотрен

отдельный компьютер (сервер организаторов), на который организован доступ по локальной сети с компьютеров участников. Сервер должен иметь выход в сеть Интернет. На ПК участника должен быть установлен монитор виртуальных машин (гипервизор), например VirtualBox. Участнику предоставляется образ виртуальной машины с необходимым программным обеспечением для решения заданий.

На сервере организаторов запускается виртуальная машина с Платформой с заданиями. Она используется для решения всех практических заданий, кроме заданий по работе с СЗИ. Для загрузки участниками файлов (скриншотов, скриптов, конфигурационных файлов и т.п.), подтверждающих выполнение заданий тематики СЗИ, должен быть организован механизм индивидуальной загрузки этих файлов. Например, через LMS, Яндекс-формы, общие папки на сервере (индивидуальные папки с персональным доступом для каждого участника).

В аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно находиться технические специалисты для оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок оборудования. В мастерских должны быть часы для контроля времени выполнения задания.

Проведению практического тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах техники безопасности труда.

В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по безопасным приёмам работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила безопасности труда по соответствующему виду выполняемых работ. Все документы прошиты, подписаны руководителем и инженером по технике безопасности того образовательного учреждения, где проводится олимпиада.

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем необходимым: рабочими местами индивидуального и коллективного использования, исправными инструментами и приспособлениями, станками, измерительными приборами, средствами защиты и заготовками, достаточным количеством утюжильных мест и т.п.

Участники олимпиады выполняют практическое задание в индивидуальной рабочей форме.

*В день проведения практического тура обязательно должно быть присутствие медицинского работника в образовательной организации.* Наличие укомплектованной медицинской аптечки в мастерских обязательно.

Практическое задание с техническими условиями и/или карта пооперационного контроля выдаются участникам в начале практического тура. В случае, где по техническому заданию требуется разработка чертежа, то разработанный чертёж перед непосредственным

изготовлением детали/деталей изделия фотографируется.

По профилю «Робототехника» техническое задание для изготовления полигона, включая файлы для печати, предоставляется организаторам за 14 дней.

Для проведения практического тура необходимо предусмотреть материально- техническое обеспечение (Таблица 2). Оборудование делится на основное индивидуального использования, необходимое для выполнения задания на рабочем месте, и оборудование общего использования, которое располагается отдельно от индивидуальных мест (например, сверлильный станок, место для влажно-тепловой обработки и т.д.).

Для выполнения практического задания по профилю «Культура дома, дизайн и технологии» необходимо предоставить для каждого участника *два стола (парты):* стол с установленной швейной/швейно-вышивальной машиной и стол для разработки выкройки (лекал) фрагмента заданной модели швейного изделия с возможностью установки ПК с графическим редактором, кроя деталей из ткани, предоставленной организаторами и выполнения ручных операций пошива. В аудитории должно быть оборудовано для ВТО (не менее двух рабочих мест на 7 человек): гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания.

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин. В мастерских должны быть таблицы-плакаты с требованиями по безопасным приемам работы, часы.

*Если в кабинете отсутствуют часы, необходимо каждые 30 минут отмечать на доске оставшееся время.*

Участники олимпиады выполняют практическое задание в своей рабочей форме и сменной обуви на низком устойчивом каблуке.

Таблица 2. – Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения практического тура олимпиады

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
| **Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»** | | |
| **Практическое задание по моделированию, разработке лекал и изготовлению фрагмента швейного изделия** | | |
| *Каждого участника необходимо обеспечить двумя столами:*  *- первый с установленной универсальной бытовой швейной машиной;*  *- второй для моделирования, разработки лекал и раскроя деталей.*  *Каждому участнику должны быть выданы СРАЗУ ВСЕ требуемые компоненты.* | | |
| ***Для моделирования заданного швейного изделия в масштабе на бумажном носителе*** | | |
| 1. | Масштабная линейка минимум 20 см | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
| 2. | Карандаш простой графитовый | 1 |
| 3. | Ластик | 1 |
| 4. | Клей-карандаш | 1 |
| 5. | Ножницы канцелярские | 1 |
| 6. | Цветные карандаши (минимум три контрастного цвета) | 1 набор |
| 7. | Шариковая или гелевая ручка с синими чернилами | 1 |
| 8. | Цветная бумага (офисная) | 2 листа |
| 9. | Емкость для сбора отходов | 1 на двух участников |
| ***Для моделирования заданного швейного изделия в масштабе с использованием графических редакторов*** | | |
| 10. | ПК с графическим редактором NanoCad для учебных заведений бесплатная лицензия <https://www.nanocad.ru/products/platforma/download/> | 1 |
| 11. | МФУ | 1 на три человека |
| 12. | Бумага для МФУ формата А3 | 3 листа |
| ***Для изготовления лекал заданного фрагмента швейного изделия в натуральную величину*** | | |
| 13. | Карандаш простой графитовый | 1 |
| 14. | Копировальный ролик с зубчиками (резец) | 1 |
| 15. | Лист миллиметровой бумаги 1,0\*1,0 м  Можно листовую формата: А2 - 2 листа или А1 – 1 лист | 1,0\*1,0м -1 А1 - или А2 - 1 |
| 16. | Калька формата: А2 - 2 листа или А1 – 1 лист | А1 - 1 или А2 -2 |
| 17. | Бумага плотностью не менее 180 г/м2 формата А3 – 3 листа. | 3 |
| 18. | Сантиметровая лента | 1 |
| 19. | Линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми делениями) 50-60 см | 1 |
| 20. | Угольник | 1 |
| 21. | Ножницы канцелярские | 1 |
| ***Для изготовления фрагмента швейного изделия в натуральную величину*** | | |
| 22. | Бытовая или промышленная швейная электрическая машина |  |
| 23. | Набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и контрастные | 1 |
| 24. | Ножницы портновские | 1 |
| 25. | Иглы ручные | 3-5 |
| 26. | Наперсток | 1 |
| 27. | Портновский мел | 1 |
| 28. | Сантиметровая лента | 1 |
| 29. | Портновские булавки (острые, с отсутствием брака) | 1 набор |
| 30. | Игольница | 1 |
| 31. | Распарыватель | 1 |
| 32. | Линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми делениями) | 1 |
| 33. | Острый простой карандаш | 1 |
| 34. | Приспособление для выворачивания | 1 |
| 35. | Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем необходимым для практической работы | 1 |
| 36. | Детали кроя для каждого участника | в соответствии с разработанными |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
|  |  | заданиями |
| 37. | Емкость для сбора отходов | 1 на двух участников |
| 38. | Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник | одно на 5 участников |
| ***Для изготовления фрагмента швейного изделия или узла на швейно-вышивальном оборудовании*** | | |
| 39. | Бытовая вышивальная швейная машина (рекомендуемые марки: Janome Memory Craft 350e; Husqvarna Designer Topaz 50; Pfaff Creative 2170 и т.д.) | 1 |
| 40. | Пяльцы прямоугольные/квадратные для закрепления ткани при вышивании на вышивальной машине (они должны входить в комплект с машиной) | 1 |
| 41. | Ножницы маленькие с изогнутыми концами (как правило, идут в комплекте к вышивальным машинам) |  |
| 42. | Набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и контрастные | 1 |
| 43. | Ножницы | 1 |
| 44. | Иглы ручные | 3-5 |
| 45. | Наперсток | 1 |
| 46. | Портновский мел | 1 |
| 47. | Сантиметровая лента | 1 |
| 48. | Портновские булавки (острые, с отсутствием брака) | 1 набор |
| 49. | Линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми делениями) | 1 |
| 50. | Игольница | 1 |
| 51. | Распарыватель |  |
| 52. | Линейка (с возможностью производить измерения сантиметровыми делениями) |  |
| 53. | Острый простой карандаш | 1 |
| 54. | Приспособление для выворачивания | 1 |
| 55. | Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем необходимым для практической работы | 1 |
| 56. | Детали кроя для каждого участника | в соответствии с разработанными заданиями |
| 57. | Емкость для сбора отходов | 1 на двух участников |
| 58. | Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник, распылитель для воды | одно на 5 участников |
| **Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»** | | |
| **Практическая работа по ручной обработке древесины** | | |
| 59. | Столярный верстак с зажимами | 1 |
| 60. | Стул/табурет/выдвижное сиденье | 1 |
| 61. | Защитные очки | 1 |
| 62. | Столярная мелкозубая ножовка | 1 |
| 63. | Ручной лобзик с набором пилок, с ключом | 1 |
| 64. | Подставка для выпиливания лобзиком (столик для лобзика) | 1 |
| 65. | Приспособление для зажима пилок в лобзике | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
| 66. | Деревянная киянка | 1 |
| 67. | Среднезернистая абразивная шкурка на тканевой основе | 1 |
| 68. | Комплект напильников | 1 набор |
| 69. | Набором надфилей | 1 набор |
| 70. | Штангенциркуль | 1 на 5-х участников |
| 71. | Слесарная линейка 300 мм | 1 |
| 72. | Столярный угольник | 1 |
| 73. | Рейсмус | 1 |
| 74. | Малка | 1 |
| 75. | Струбцина | 2 |
| 76. | Карандаш | 1 |
| 77. | Циркуль | 1 |
| 78. | Шило | 1 |
| 79. | Щетка-сметка | 1 |
| 80. | Набор стамесок | 1 набор |
| 81. | Настольный сверлильный станок | 1 на 10 участников |
| 82. | Набор сверл от Ø 5 мм до Ø 8 мм | 1 набор к станку |
| 83. | Машинные тиски с дер. подложкой для сверления | 1 к станку |
| 84. | Клей столярный | 1 на 15 участников |
| 85. | Кисть | 1 |
| 86. | Рубанок | 1 |
| 87. | Держатель наждачной шкурки | 1 |
| **Практическая работа по ручной обработке металла** | | |
| 88. | Слесарный (комбинированный) верстак с экраном | 1 |
| 89. | Стул/табурет/выдвижное сиденье | 1 |
| 90. | Защитные очки | 1 |
| 91. | Плита для правки | 1 |
| 92. | Линейка слесарная 300 мм | 1 |
| 93. | Угольник слесарный | 2 |
| 94. | Чертилка | 1 |
| 95. | Кернер | 1 |
| 96. | Циркуль | 1 |
| 97. | Молоток слесарный | 1 |
| 98. | Зубило | 1 |
| 99. | Слесарная ножовка с запасными ножовочными полотнами | 1 |
| 100. | Среднезернистая абразивная шкурка на тканевой основе | 1 |
| 101. | Напильники | 1набор |
| 102. | Набор надфилей | 1набор |
| 103. | Деревянные и металлические губки | 1набор |
| 104. | Щетка-сметка | 1 |
| 105. | Штангенциркуль | 1 |
| 106. | Настольный сверлильный станок | 1на10участников |
| 107. | Набор сверл по металлу | 1 набор к станку |
| **Практическая работа по механической обработке древесины** | | |
| 108. | Токарный станок по дереву (учебная или учебно- производственная модель, например, СТД120 и т.д.) | 1 |
| 109. | Столярный верстак с оснасткой | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
| 110. | Защитные очки | 1 |
| 111. | Щетка-сметка | 1 |
| 112. | Набор стамесок для токарной работы по дереву | 1 набор |
| 113. | Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4 | 1 |
| 114. | Простой карандаш | 1 |
| 115. | Линейка | 1 |
| 116. | Циркуль | 1 |
| 117. | Транспортир | 1 |
| 118. | Ластик | 1 |
| 119. | Линейка слесарная 300 мм | 1 |
| 120. | Шило | 1 |
| 121. | Столярная мелкозубая ножовка | 1 |
| 122. | Молоток | 1 |
| 123. | Среднезернистая абразивная шкурка на тканевой основе | 1 |
| 124. | Драчевые напильники | 1 набор |
| 125. | Штангенциркуль | 1 |
| **Практическая работа по механической обработке металла** | | |
| 126. | Токарно-винторезный станок (учебная или учебно- производственная модель, например, ТВ6, ТВ7 и т.д.) | 1 |
| 127. | Слесарный (комбинированный) верстак с экраном | 1 |
| 128. | Защитные очки | 1 |
| 129. | Щетка-сметка | 1 |
| 130. | Среднезернистая абразивная шкурка на тканевой основе | 1 |
| 131. | Ростовая подставка | 1 |
| 132. | Таблица диаметров стержней под нарезание метрической наружной резьбы с допусками | 1 |
| 133. | Комплект резцов, состоящих из проходного, отрезного и подрезного | 1 набор |
| 134. | Набор центровочных сверл и обычных сверл | 1 набор |
| 135. | Патрон для задней бабки или переходные втулки | 1 |
| 136. | Разметочный инструмент, штангенциркуль, линейки | 1 набор |
| 137. | Торцевые ключи | 1 набор |
| 138. | Крючок для снятия стружки | 1 |
| **Практическая работа по электротехнике** | | |
| 139. | ПК с графическим редактором Компас 3D | 1 |
| 140. | Лампы накаливания с напряжением не более 42 В | 5 |
| 141. | Элементы управления | 3 |
| 142. | Элементы защиты и гнезда для его установки | 3 |
| 143. | Патроны для ламп | 4 |
| 144. | Авометр | 1 |
| 145. | Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В | 6 |
| 146. | Конденсатор на 1000 мкФ | 1 |
| 147. | Провода | 1 набор |
| 148. | Платы для сборки схем | 2 |
| 149. | Блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42В | 1 |
| 150. | Коллекторный электродвигатель с возбуждением | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
|  | постоянными магнитами и рабочим напряжением 3В |  |
| 151. | Калькулятор | 1 |
| **Общие практики**  **для профилей «Культура дома, дизайн и технологии» и «Техника, технологии и техническое творчество»** | | |
| **Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине** | | |
| 152. | Лазерно-гравировальная машина (планшетный гравюр) с выходной мощностью не менее 100 Вт, с рабочим полем не менее А1 и разрешением не менее 1000DPI | 1 на 5 человек |
| 153. | ПК с графическим редактором КОМПАС 3D | 1 |
| 154. | Защитные очки | 1 |
| 155. | Щетка-сметка | 1 |
| 156. | Среднезернистая абразивная шкурка на тканевой основе | 1 |
| **Практическая работа по промышленному дизайну** | | |
| 157. | ПК с графическим редактором Blender | 1 |
| **Практическая работа по 3D моделированию и печати** | | |
| 158. | 3D принтер с FDM печатью | 1 |
| 159. | Филамент (PLA филамент, PETG филамент, Polymerфиламент и т.д.) | 1 катушка (0,5 кг) |
| 160. | ПК с наличием 3D редактора (КОМПАС 3D, Blender), программой слайсинга (Cura, Polygon, Slic3r), средства  просмотра графических файлов и формата PDF | 1 |
| 161. | Средство для чистки и обслуживания 3D принтера | 1 набор |
| 162. | Набор инструмента для удаления вспомогательных поддержек (канцелярский нож, бокорезы, набор надфилей) | 1 набор |
| 163. | Листы бумаги формата А4 (предпочтительно чертёжной) | 1 набор |
| 164. | Линейка (рекомендуется 30 см), угольники чертёжные (45°, 30°, 60°) | 1 набор |
| 165. | Циркуль чертёжный | 1 |
| 166. | Карандаши простые (ТМ и повышенной мягкости) | 2 |
| 167. | Ластик | 1 |
| **Профиль «Робототехника»** | | |
| **Практическая работа по робототехнике** | | |
| 168. | Макетная плата не менее 170 точек (плата прототипирования) и Arduino совместимая плата расширения (шилд) для подключения датчиков и сервопривода | 1 |
| 169. | Шасси для робота в сборе, включающее:   * платформу произвольной формы с отверстиями для крепления компонентов, вертикальная проекция которой вписывается в окружность диаметром от 200 до 250 мм; * два коллекторных электродвигателя с металлическими редукторами, инкрементными энкодерами, припаянными проводами и следующими характеристиками:   + максимальный ток (ток остановки) не превышает 2А;   + номинальное напряжение 12 В;   + крутящий момент обеспечивает старт платформы на 30% мощности;   + диаметр 25±5 мм; | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
|  | * максимальная угловая скорость на валу обеспечивает движение платформы со скоростью от 0,4 до 0,85 м/с, исходя из диаметра колёс; * два комплекта креплений для двигателей; * два колеса диаметром 70-100 мм; * две шаровые или роликовые опоры; * контроллер Arduino UNO или аналог на базе микроконтроллеров архитектуры AVR с записанным загрузчиком для программирования из среды ArduinoIDE; * драйвер двигателей Arduino совместимого форм-фактора (на основе микросхемы L298D или аналог); * шестигранные стойки для крепления плат в достаточном количестве * держатели для двух или трёх Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или "14500" (в зависимости от номинального напряжения электродвигателей); * регулируемый стабилизатор напряжения (на основе микросхемы GS2678 или XL4015 или их аналогов); * выключатель, разрывающий цепь от элементов питания к стабилизатору.   *В качестве платформы не разрешается использовать конструктор с разъемами для однозначного подключения моторов и сенсоров.*  *Рекомендуемые разъемы для электрических соединений – тип BLS* |  |
| 170. | Комплект из двух или трёх (в зависимости от номинального напряжения электродвигателей) Li-ion аккумуляторов типоразмера "18650" или "14500". Аккумуляторные батареи должны быть новыми или не потерявшими изначальную  ёмкость более чем на 20% и полностью заряженными | 1 комплект |
| 171. | Инфракрасный дальномер (10-80 см) Sharp GP2Y0A21 или аналог | 1 |
| 172. | Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 или аналог | 1 |
| 173. | Пассивное крепление для дальномера | 2 |
| 174. | Аналоговый датчик отражения на основе фототранзисторной оптопары (датчик линии) | 3 |
| 175. | Светодиод | 3 |
| 176. | Тактовая кнопка | 2 |
| 177. | Резисторы 220Ом, 10 КОм | по 3 шт. каждого номинала |
| 178. | Провода перемычки для макетной платы (в количестве, необходимом для подключения всех датчиков, плюс 50%) | комплект |
| 179. | Серводвигатель с конструктивными элементами для крепления и построения манипулятора | 2 |
| 180. | Скобы и кронштейны для крепления датчиков (в избыточном количестве) | комплект |
| 181. | Винты М3 (в избыточном количестве) | комплект |
| 182. | Гайки М3 (в избыточном количестве) | комплект |
| 183. | Шайбы 3 мм (в избыточном количестве) | комплект |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
| 184. | Шайбы пружинные 3 мм (в избыточном количестве) | комплект |
| 185. | Соединительные провода (в избыточном количестве) | комплект |
| 186. | Кабельные стяжки (пластиковые хомуты) 2,5х150 мм (в избыточном количестве) | комплект |
| **Практическая работа по робототехнике (инструменты и прочее)** | | |
| 187. | Кабель USB | 1 |
| 188. | ПЭВМ с установленным программным обеспечением Arduino IDE версии 1.8.19 и Arduino IDE 2.2.1, а также установленными драйверами, подходящими к предоставленному контроллеру для программирования робота *В качестве среды разработки допускается использование только Arduino IDЕ без дополнительных установленных*  *библиотек* | 1 |
| 189. | Крестовые отвёртки, подходящие под предоставленный крепёж | комплект |
| 190. | Плоская отвёртка, подходящая под клеммы модулей | 1 |
| 191. | Маленькие плоскогубцы или утконосы | 1 |
| 192. | Бокорезы | 1 |
| 193. | Цифровой мультиметр | 1 |
| 194. | Распечатанная техническая документация на платы расширения и датчики | комплект |
| 195. | Зарядное устройство для аккумуляторов типа 18650 или 14500 | 1 |
| 196. | Соревновательный полигон (макет присылается организаторам за 2 недели до заключительного этапа)   * Печать в типографии на литом матовом баннере плотностью 510 г/м2. (Рекомендован баннер FX FLEX Frontlit, литой, матовый, 510 г/м2 или аналог) – 1 шт. на 6 участников * Калибровочный фрагмент баннера 200х200 мм с черной разметкой на белом поле аналогичной разметке полигона, 6 шт.   Дополнительные элементы:   * кубики с ребром около 40 мм (±3 мм) – 20 шт. Материал: пластик, дерево или картон. Пластиковые кубики, с одной стороны, можно оклеить бумагой (малярной лентой) по запросу участников для лучшего обнаружения датчиком * Рейки деревянные, элементы из картона и черно-белой самоклеящейся пленки | 1 |
| 197. | Лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А3, с нанесённой печатным способом рамкой чертежа, основной надписью, а также клеткой с шагом 5 мм, выполненной тонкими серыми линиями) | 1 |
| 198. | Линейка, карандаш, ластик | 1 |
| **Профиль «Информационная безопасность»** | | |
| **Практическая работа по информационной безопасности** | | |
| 199. | Персональный компьютер или ноутбук (ПК) с доступом в локальную сеть (без выхода в сеть Интернет) со следующими характеристиками: процессор не менее Intel i5, 6 ядер, RAM | На каждого участника, 1 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название | Кол-во, ед. измерения |
|  | 16 Гбайт, SDD не менее 500 Гбайт. USB-клавиатура и мышь в комплекте. |  |
| 200. | Монитор (не менее 24 дюймов) | На каждого участника и сервер организаторов, не менее 1 шт. |
| 201. | Установленный на ПК гипервизор (VBOX или аналог — программное обеспечение выбирают разработчики заданий) | На каждого участника, не менее 1 шт. |
| 202. | Виртуальная машина (Linux) с необходимым программным  обеспечением для решения заданий (предоставляется организаторами) | На каждого  участника, не менее 1 шт. |
| 203. | Виртуальная машина с Платформой с заданиями, устанавливаемая на сервере организаторов (предоставляется организаторами) | 1 шт. |
| 204. | Резервные рабочие места: персональный компьютер или ноутбук (ПК) с выходом в локальную сеть (без выхода в сеть Интернет) со следующими характеристиками: процессор не менее Intel i5, 6 ядер, RAM 16 Гбайт, SDD не менее 500 Гбайт. USB-клавиатура и мышь в комплекте. | 2 шт. |
| 205. | Локальная сеть Ethernet UTP (проводная), скорость не менее 1 Гбит/с | На учебный класс |
| 206. | Доступ в сеть Интернет с рабочего места организаторов (проводной, Ethernet UTP) | На учебный класс |
| 207. | Доступ в сеть Интернет по WiFi (защищенная сеть, версии WPA2 или выше) | На учебный класс |
| 208. | LMS-система для индивидуальной загрузки результатов выполнения заданий (файлов, скриншотов) | На учебный класс |

При проведении третьего тура – Представление и защита проекта необходимы аудитории (демонстрационный, концертный или актовый зал), в которых необходимо наличие: компьютера, мультимедийного оборудования, экрана, звуко- и светового оборудования (дополнительная подсветка при демонстрации коллекций и арт-объектов), устройства для крепления плакатов и изделий, демонстрационные столы, приспособления для крепления экспонатов, столы для жюри, таймер, розетка 220V на столе участника.

Рядом с аудиторией/залом, где проводится защита, должна быть оборудованная аудитория для подготовки учащихся к защите.

Оргкомитетом заключительного этапа производится видеофиксация защиты проектов участников. Видеосъемка и фотосъемка другими категориями, которые имеют право присутствовать на защите проектов, не допускается.

Для профиля «Культура дома, дизайн и технологии» защиту проектов лучше всего проводить в помещении, которое имеет сцену (подиум) (или специально обозначенную

подиумную зону) для демонстрации моделей швейных изделий. Зал должен быть хорошо освещен, т.к. участники представляют модели. Для проведения защиты необходимо наличие: компьютера, мультимедийного оборудования, экрана, устройства для крепления плакатов и изделий, демонстрационные столы, манекены, приспособления для крепления экспонатов, столы для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), таймер. Рядом с помещением, где проводится защита, должна быть аудитория для подготовки участников и их моделей. Эта аудитория должна быть оборудована розетками, утюгом или парогенератором, зеркалами, вешалками/рейлами, столами и стульями.

Для профиля «Техника, технологии и техническое творчество» защиту проектов лучше всего проводить в помещении, которое способно вместить всех желающих и где достаточно места для показа всех имеющихся авторских работ и изобретений обучающихся. Для проведения тура необходимо наличие компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий. Должны быть подготовлены демонстрационные столы, столы для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), для показа устройств, работающих от сети 220В, необходимо наличие розеток и удлинителей.

Для профиля «Робототехника» при защите рекомендуется продемонстрировать работоспособность проекта, поэтому помещение должно иметь достаточную площадь как на столе для стационарных устройств, так и на полу в области зрения жюри для запуска перемещающихся роботов. При демонстрации автономного летательного аппарата и любого другого устройства участник должен обеспечить безопасность лиц, присутствующих в аудитории. При необходимости, по запросу участника, в данном помещении должна быть предоставлена возможность устойчивого беспроводного подключения к сети Интернет. Для профиля «Робототехника» третий тур олимпиады проводится в формате стендовой защиты, порядок проведения которой указан в Приложении 4.

Для профиля «Информационная безопасность» защиту проектов лучше всего проводить в помещении, которое способно вместить всех желающих и где достаточно места для показа всех имеющихся авторских работ и изобретений обучающихся. Для проведения тура необходимо наличие компьютера, проектора-мультимедиа, экрана.

Для **профиля «Информационная безопасность» защита проектов** проводится в форме постерной сессии, для чего требуется помещение, которое способно вместить, как минимум, всех отобранных для защиты в текущем временном слоте участников, а также пространство для комфортной работы членов жюри – совместной или индивидуальной. Для каждого участника следует предусмотреть:

* стикер с напечатанным индивидуальным кодом участника или пишущий инструмент для нанесения такого кода на постер представителем организатора,
* место для размещения постера формата А1, вертикальная ориентация,
* комплект крепежных материалов для размещения постера,
* стол для размещения продукта проекта и – по желанию участника – ноутбука с необходимыми для демонстрации материалами,
* электрическую розетку для подключения ноутбука или иного оборудования, необходимого для демонстрации,
* возможность подключения к сети Интернет по желанию участника при необходимости для демонстрации,
* пространство непосредственно перед постером и столом участника для беседы членов жюри с участником без создания помех для беседы других членов жюри с соседними участниками, перемещения жюри между постерами.

Рекомендуется предусмотреть минимум 2 помещения, подходящих для проведения процедуры защиты: пока в одном из них проходит защита проектов, в другом помещении участники, отобранные для защиты в следующем временном слоте, имеют возможность беспрепятственно подготовить постер и стенд к защите/демонтировать после защиты. При этом члены жюри имеют возможность переходить к защите в следующем временном слоте без паузы на демонтаж и размещение материалов участников.

Допускается деление жюри на группы, специализирующиеся на оценке ряда критериев, осуществляющие оценку проектов участников независимо (например, перемещаясь между участниками по разным маршрутам). При этом каждый критерий должен быть оценен не менее чем 3 членами жюри.

*Особые условия*

1. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги формата А4, черно-белая и цветная печать 12 или 14 кеглем. Задания должны тиражироваться без уменьшения.
2. Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности (авторучки только с черными чернилами), циркуль, транспортир, линейку. Но организаторы должны предусмотреть некоторое количество запасных ручек с чернилами черного цвета, карандашей и линеек на каждую аудиторию.
3. Для проведения анализа олимпиадных заданий и их решения необходимо несколько помещений с видеооборудованием и компьютером.
4. Для полноценной работы членов жюри каждого профиля предоставляются отдельные помещения, оснащенные компьютерной и множительной техникой с достаточным количеством офисной бумаги (А4, 80 г/см); бесперебойным доступом к сети Интернет. В каждом помещении должны быть канцелярские принадлежности (авторучки черного и

красного цветов, ножницы, степлеры и несколько упаковок скрепок к ним, антистеплер, клеящий карандаш, скотч, стикеры, линейки, фломастеры и маркеры, прозрачные файлы формата А4 для документации); картонные коробки для хранения и транспортировки бланков ответов на задания первого и второго туров, и сопровождающей документации.

Приложение 1

# Таблица предварительных индивидуальных результатов участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года по технологии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование образовательной организации | Результат (баллы) | | | |
| 1  тур | 2  тур | 3  тур | Итоговый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9 класс** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **10 класс** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **11 класс** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Таблица заполняется по классам участия в алфавитном порядке.

Приложение 2

**Примерные критерии оценки творческого проекта по профилям «Культура дома, дизайн и технологии»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
| **Поясните льная записка 8 баллов** | **1** | **Содержание и оформление документации проекта** | **8** |  |
| 1.1 | Общее оформление: (ориентация на ГОСТ 7.32-2017) (да – 1; нет – 0) | **1** |  |
| **1.2** | **Качество теоретического исследования** | **2** |  |
| 1.2.1 | Наличие актуальности и обоснование проблемы в исследуемой сфере (да – 0,5; нет – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.2.2 | Формулировка темы, целей и задач проекта (сформулированы полностью – 0,5; не сформулированы – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.2.3 | Предпроектное исследование: анализ исторических прототипов и современных аналогов (да – 0,5; нет – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.2.4 | Предложения решения выявленной проблемы. Авторская концепция проекта. Выбор оптимальной идеи. Описание проектируемого материального объекта (да – 0,5; нет – 0) | 0/0,5 |  |
| **1.3** | **Креативность и новизна проекта** | **3** |  |
| 1.3.1 | Оригинальность предложенных идей:   * форма и функция изделий: соответствие перспективным тенденциям моды, назначение, авангардность, креативность, следование традициям и т.д.; * конструкция: универсальность, эргономичность, оригинальность, лёгкость и т. д; * колористика: соответствие актуальным тенденциям моды, интересное тональное и цветовое решение, пропорциональное соотношение цветов, значение и символика цвета в представленных объектах и т.д. (да – 1; нет – 0) | 0/1 |  |
| 1.3.2 | Новизна, значимость и уникальность проекта (разработка и изготовление авторских полотен; роспись тканей по авторским рисункам; разработка новых техник изготовления; оригинальное применение различных материалов; использование нетрадиционных материалов и авторских технологий и т.д.)  (да – 2; представлены не в полной мере-1; нет – 0) | 0/1/2 |  |
| **1.4** | **Разработка технологического процесса** | **2** |  |
| 1.4.1 | Выбор технологии изготовления, вида и класса технологического оборудования и приспособлений  (есть ссылки или описание – 0,5, нет – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.4.2 | Качество эскизов, схем, чертежей, технологических карт (уровень графической подачи с использованием компьютерных программ или от руки, соответствие чертежей ГОСТ) (да – 0,5; нет – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.4.3 | Применение знаний методов дизайнерской работы в соответствующей индустрии. Умение анализировать результаты исследования, уровень обобщения; предложения по внедрению  (да – 1; рассмотрен один критерий-0,5; нет – 0) | 0/0,5/1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
| **Оценка изделия 18**  **баллов** | **2** | **Дизайн продукта творческого проекта** | **18** |  |
| 2.1 | Новизна и оригинальность продукта, его художественная выразительность, соответствие модным тенденциям: яркая индивидуальность созданного образа, сила эмоционального воздействия конкурсного изделия (комплекта)  (объект новый – 4; оригинальный – 2, стереотипный – 0) | 0/2/4 |  |
| 2.2 | Композиция проектируемого объекта, гармония, эстетика (внешняя форма, конструкция, колористика, декор и его оригинальность / художественное оформление)  (целостность – 4; не сбалансированность – 0) | 0-4 |  |
| 2.3 | Качество изготовления представляемого изделия, товарный вид (качественно – 4, требуется незначительная доработка – 2, не качественно – 0) | 0/2/4 |  |
| 2.4 | Рациональность или трудоёмкость создания продукта, сложность; многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия; авторский материал  (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| 2.5 | Перспективность и конкурентоспособность спроектированной модели (арт-объекта или коллекции в производство; патентование полезной модели или оригинальной технологии изготовления)  (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| **Оценка защиты проекта 9 баллов** | **3** | **Процедура презентации проекта** | **9** |  |
| 3.1 | Регламент презентации (титульный лист презентации; актуальность, проблема, цель, задачи проекта; предпроектное исследование; авторская концепция; новизна проекта; конструкторская и технологическая часть; экономическая и экологическая оценка изделия; визуализация проекта); соблюдение временных рамок защиты (от 0 до 2 баллов) | 0/1/2 |  |
| 3.2 | Качество подачи материала и представления изделия:   * оригинальность представления и качество электронной презентации (1 балл); * культура речи, четкость, конкретность и логика изложения проблемы исследования (1 балл); * владение понятийным профессиональным аппаратом (1 балл) (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| 3.3 | Использование знаний вне школьной программы  (от 0 до 1 баллов) | 0/0,5/1 |  |
| 3.4 | Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность ответов (от 0 до 2 баллов) | 0/1/2 |  |
| 3.5 | Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, конкретность и самостоятельность выводов  (соответствует полностью – 1; не соответствует – 0) | 0/1 |  |
|  | | **Итого** | **35** |  |

**Примерные критерии оценки творческого проекта по профилю «Техника, технологии и техническое творчество»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
| **Поясните льная записка 8 баллов** | **1** | **Содержание и оформление документации проекта** | **8** |  |
| 1.1 | Общее оформление: (ориентация на ГОСТ 7.32-2017)  (да – 1; нет – 0) Оформление титульного листа, единое форматирование текста – 0,25 балла и сквозное оформление таблиц – 0,25 балла и сквозное оформление рисунков – 0,25 баллов. В случае если не соблюден пункт по форматированию текста, то оценка 0 баллов. Технологические карты и  чертежи оценивают в п. 1.3.2 | 0/0,5/0,75/  1 |  |
| **1.2** | **Качество теоретического исследования** | **2,5** |  |
| 1.2.1 | Наличие актуальности и обоснование проблемы в  исследуемой сфере (наличие обоснования проблемы – 0,25 балла и наличие актуальности – 0,25 балла; нет – 0 баллов) | 0/0,25/0,5 |  |
| 1.2.2 | Формулировка темы, целей и задач проекта  (цель сформулирована и соответствует содержанию и выводам – 0,25 балла и задачи сформулированы полностью и отражают все этапы работы – 0,25 балла; не сформулированы – 0 баллов).  В случае отсутствия цели, задачи не оцениваются. В случае если задачи не отражают последовательный путь выполнения проекта, то выставляется оценка за задачи – 0 баллов. | 0/0,25/0,5 |  |
| 1.2.3 | Применение методов проектирования и исследования анализируемой проблемы и знание процедур их проведения (Должны быть представлены методы проектирования, используемые при подготовке проекта, которые выделены отдельным пунктом в соответствии с ТРИЗ)  (умеет применять – 0,5 балла, не умеет применять – 0 баллов) | 0/0,5 |  |
| 1.2.4 | Сбор информации по проблеме (Проведение маркетингового исследования для выявления спроса на проектируемый объект труда) выполняется до начала проектирования изделия  (да – 0,5 балла; нет – 0 баллов) | 0/0,5 |  |
| 1.2.5 | Предпроектное исследование: анализ исторических прототипов – 0,25 балла и современных аналогов. (Проведение патентного исследования, написание реферата (до 1 стр.) для  потенциального оформления прав на интеллектуальную собственность – 0,25 балла) (нет – 0 баллов) | 0/0,25/0,5 |  |
| **1.3** | **Разработка технологического процесса** | **2** |  |
| 1.3.1 | Выбор технологии изготовления, вида и класса технологического оборудования и приспособлений.  (есть ссылки или описание – 0,5 балла, нет – 0 баллов) | 0/0,5 |  |
| 1.3.2 | Качество эскизов, схем, чертежей, технологических карт (уровень графической подачи с использованием компьютерных программ или от руки, соответствие чертежей ГОСТ)  (чертежи – 0,5 балла, технологическая карта – 0,5 балла, нет – 0 баллов) | 0/0,5/1 |  |
| 1.3.3 | Применение знаний методов дизайнерской работы в соответствующей индустрии. Умение анализировать результаты исследования, уровень обобщения; предложения по внедрению  (да – 0,5 балла; рассмотрен один критерий-0,25 балла; нет – 0 баллов) | 0/0,25/0,5 |  |
| **1.4** | **Креативность и новизна проекта** | **2,5** |  |
| 1.4.1 | Оригинальность предложенных идей:  – форма и функция изделий: соответствие перспективным тенденциям техники, назначение, авангардность, креативность, следование традициям и т.д.; конструкция: универсальность, эргономичность, | 0/0,5/1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  |  | оригинальность, лёгкость и т.д. – 0,5 балла;  – соответствие теме года – 0,5 балла; нет – 0 баллов |  |  |
| 1.4.2 | Новизна, значимость и уникальность проекта:   * разработка новых техник изготовления; применение нескольких технологий – 0,25 балла; * оригинальное применение различных материалов; использование нетрадиционных материалов и т.д. 0,25 балла; * нет – 0 баллов | 0/0,25/0,5 |  |
| 1.4.3 | Показания справки на заимствование: Чистое цитирование более 10% + 0,5 балла, Оригинальность более 35% + 0,5 балла. Если в анализе работы, выявляется заимствование из одного источника информации  более 50%, то за данную пояснительную записку ставится оценка 0 из 8 баллов. | 0/0,5/1 |  |
| **Оценка изделия 18 балла** | **2** | **Дизайн продукта творческого проекта** | **18** |  |
| 2.1 | Новизна и оригинальность продукта, его художественная выразительность, соответствие модным тенденциям техники и технологии, количество используемых технологий:  – яркая индивидуальность созданного образа, сила эмоционального воздействия конкурсного изделия (комплекта) | 0/2/4 |  |
| 2.2 | Композиция проектируемого объекта, гармония, эстетика, эргономика (внешняя форма, конструкция, колористика, декор и его оригинальность / художественное оформление)  (целостность – 4 балла; несбалансированность – 0 баллов) | 0/2/4 |  |
| 2.3 | Качество изготовления представляемого изделия, товарный вид, завершенность, законченность изделия: участник показывает работу и функционирование устройства с учетом ОТ, ПБ и т.д.  (выполнено качественно, все работает – 4 балла, требуется незначительная доработка изделия, настройки, вмешательства в работу –  1-3, выполнено не качественно, не работает, не выполняет функции – 0 баллов) | 0/1/2/3/4 |  |
| 2.4 | Рациональность или трудоёмкость создания продукта, сложность; многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| 2.5 | Перспективность и конкурентоспособность спроектированного изделия (арт-объекта или коллекции в производство; патентование полезной модели или оригинальной технологии изготовления) Участником должна быть  представлена «концепция жизни» проекта, реализация его в будущем (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| **Оценка защиты проекта 9 баллов** | **3** | **Процедура презентации проекта** | **9** |  |
| 3.1 | Регламент презентации  (презентационный имидж участника во время изложения материала – 1 балл; соблюдение временных рамок защиты – 1 балл) (от 0 до 2 баллов) | 0/1/2 |  |
| 3.2 | Качество подачи материала и представления изделия:   * оригинальность представления и качество электронной презентации (1 балл); * культура речи, четкость, конкретность и логика изложения проблемы исследования (1 балл); * владение понятийным профессиональным аппаратом (1 балл)   (от 0 до 3 баллов) | 0-3 |  |
| 3.3 | Экономическая и экологическая оценка производства или изготовления изделия (да – 1 балл; рассмотрен один критерий-0,5 | 0/0,5/1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  |  | балла; нет – 0 баллов) |  |  |
| 3.4 | Использование знаний вне школьной программы  (от 0 до 1 баллов) | 0/0,5/1 |  |
| 3.5 | Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность ответов (от 0 до 1 баллов) | 0/0,5/1 |  |
| 3.6 | Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, конкретность и самостоятельность выводов (должно быть озвучены цели и задачи в начале и вывод в конце)  (соответствует полностью – 1 балл; не соответствует – 0 баллов) | 0/1 |  |
|  | | **Итого** | **35** |  |

**Примерные критерии оценки творческого проекта по профилю «Робототехника»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
| **Поясни- тельная записка 8 баллов** | **1** | **Содержание и оформление документации проекта** | **8** |  |
| 1.1 | Общее оформление (ориентация на ГОСТ 7.32-2017)  (баллы суммируются):  0,25 – соблюдены общие требования ГОСТ к форматированию текста, нумерации страниц и разделов;  0,25 – соблюдены требования ГОСТ к иллюстрациям и таблицам. | 0-,5 |  |
| 1.2 | Качество теоретического исследования  (страницы пояснительной записки, содержащие сгенерированный текст, не оцениваются) | 0-3 |  |
|  | 1.2.1 Обоснование актуальности. Формулировка цели и задач, результата и выводов  (баллы суммируются):  0,25 – актуальность обоснована, в том числе в сфере робототехники; 0,25 – корректно сформулированы цель и задачи;  0,25 – полученный результат и выводы соответствуют цели и задачам проекта | 0-0,75 |  |
| 1.2.2. Сбор и анализ информации по исследуемой проблеме  (баллы суммируются):  0,25 – представлена информация о прототипах и аналогах по исследуемой проблеме с корректными ссылками на авторов;  0,5 – анализ и выводы по собранной информации актуальны и соответствуют исследованию | 0-0,75 |  |
| 1.2.3 Разработка идеи и концепции робота. Формулировка технического задания  (если в пояснительной записке скопированы идеи и концепции чужого проекта без ссылки на автора, то по данному пункту 1.2.3 начисляется 0 баллов, и дальнейшая разбалловка не учитывается;  баллы суммируются):  0,5 – понятна идея и концепция представляемого устройства;  0,25 – присутствует корректное обоснование соответствия представляемого изделия понятию «робот» по ГОСТ Р 60;  0,5 – обоснована креативность или новизна предложенной идеи, ее практическая значимость и перспектива применения готового изделия; 0,25 – техническое задание корректно сформулировано и соответствует идее и концепции представляемого устройства | 0-1,5 |  |
| 1.3 | Разработка технологического процесса (если в пояснительной записке скопированы материалы чужого проекта без ссылки на автора, то по данному пункту 1.3 начисляется 0 баллов, и дальнейшая разбалловка не учитывается) | 0-4,5 |  |
|  | 1.3.1 Описание процесса проектирования, изготовления, программирования, отладки, модификации проекта  (баллы суммируются):  0,25 – описание процесса проектирования в САПР конструкции представляемого устройства или его частей понятно и достаточно полно; 0,25 – описание процесса проектирования в САПР электроники представляемого устройства или его частей понятно и достаточно полно; 0,25 – описание процесса изготовления представляемого устройства или его частей понятно и достаточно полно;  0,25 – описание структуры созданного ПО и реализованных алгоритмов актуально, понятно и достаточно полно;  0,5 – присутствует описание процесса отладки и модификации проекта со сбором и анализом промежуточных результатов, включая фотофиксацию проекта на разных этапах | 0-1,5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  |  | 1.3.2 Качество схем, чертежей и другой документации  (баллы суммируются):  0,5 – структурная схема Э1 выполнена без грубых ошибок в соответствии с ГОСТ;  0,25 – присутствуют электрическая принципиальная схема Э3 и/или чертеж самостоятельно спроектированной части устройства, выполненные без грубых ошибок и в соответствии с ГОСТ;  0,25 – присутствует блок-схема алгоритма (или UML-диаграмма) и алгоритм соответствует заявленному функционалу устройства; 0,25 – присутствуют ключевые фрагменты кода программы, и они отвечают требованиям читаемости и лаконичности;  0,25 – присутствуют другие виды конструкторской документации, (например, сборочный чертеж, инструкция) или предоставлена актуальная ссылка на облачный репозиторий с основными файлами проекта | 0-1,5 |  |
| 1.3.3 Обоснование выбора материалов, электронных компонентов, технологий проектирования и изготовления (баллы суммируются):  0,5 – выбор материалов, технологий, инструментов для изготовления изделия и его частей обоснован и соответствует устройству;  0,5 – выбор электронных компонентов для проекта обоснован и соответствует устройству;  0,5 – выбор технологий и инструментов проектирования конструкции и электроники устройства, средств создания ПО обоснован и соответствует проекту | 0-1,5 |  |
| **Оценка готового проекта 18**  **баллов** | **2** | **Качество готового проекта**  Если готовое устройство не представлено на защите в натуральном виде или является копией проекта другого участника или проекта из интернета, то по данному критерию начисляется 0 баллов и дальнейшая разбалловка не учитывается | **18** |  |
| 2.1. | Креативность и новизна проекта  (баллы не суммируются, выбор одного из пунктов):  0 - проект представлялся на олимпиаде в прошлых сезонах и модификации вновь представляемого проекта не являются значительными;  0 – устройство стереотипное, робот собран по готовым инструкциям, или готовый (покупной) робот, или новизна и креативность изделия не относится к сфере робототехники;  0,5 – устройство собрано участником из готовых деталей конструктора, применение инструкций с авторской интерпретацией и креативной доработкой для данного проекта;  1 – устройство оригинальное, часть деталей конструкции, электроники и ПО являются собственной разработкой участника для данного проекта;  2 – устройство новое, большинство деталей конструкции, электроники и ПО являются собственной разработкой участника для данного проекта. | 0-2 |  |
| 2.2. | Робототехническая сложность проекта:  (если в проекте используются только стандартные решения из робототехнического конструктора или готовая (покупная) конструкция, или проект является копией чужого проекта, то по данному пункту 2.2 начисляется 0 баллов, и дальнейшая разбалловка не учитывается) | 0-9 |  |
|  | 2.2.1 Конструкция и механизмы  (баллы суммируются):  0,25 – участник использовал в конструкции устройства продуманные и прочные узлы и соединения деталей устройства;  0,5 – участник заложил в конструкцию изделия 2 или больше степеней подвижности;  0,25 – механизмы, которые участник использует в проекте, функционируют совместно и согласованно;  0,25 – конструкция устройства состоит из малого количества составных | 0-3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  |  | частей, деталей и механизмов;  0,5 – конструкция имеет большое количество разнообразных составных частей, деталей и механизмов;  0,25 – некоторые составные части и конструктивные элементы устройства спроектированы и изготовлены самостоятельно участником;  0,5 – большинство составных частей и конструктивных элементов изделия спроектированы и изготовлены самостоятельно участником;  1 – участник использует продвинутые/сложные конструкторские решения, повышающие эффективность работы проекта |  |  |
| 2.2.2 Электроника  (баллы суммируются):  0,5 – участник применил в устройстве разнообразные типы датчиков и электронных модулей для реализации реакции представляемого устройства на изменения окружающей среды;  0,5 - продумана система питания, рассчитаны максимальные токи потребления, разные системы имеют развязку по питанию между собой;  1 - разные задачи обоснованно распределены между двумя или более контроллерами, налажена связь между ними, обеспечена устойчивость остальных частей системы при выходе из строя какого-либо из контроллеров;  1 – в проекте используются печатные платы собственной разработки участника | 0-3 |  |
| 2.2.3 Программное обеспечение и алгоритмы управления  (баллы суммируются):  0,25 – участник использовал в программе для представляемого устройства основные алгоритмические конструкции и работу с несколькими типами данных, подключены стандартные библиотеки;  0,5 – программа для устройства состоит из нескольких модулей, участником созданы собственные библиотеки;  0,5 – в управлении устройством участником реализовано несколько работающих регуляторов;  0,25 – управление устройством участником реализовано на основе конечного автомата;  0,5 - участником используются сложные алгоритмы управления (локализация и навигация в пространстве, расчет траекторий, интерполяция и т.п.);  0,5 – ПО для представляемого устройства состоит из нескольких программ, написанных для разных контроллеров на разных языках программирования;  0,5 – в программировании применены технологии искусственного интеллекта, например, элементы компьютерного зрения, методы машинного обучения и т.п. | 0-3 |  |
| 2.3 | Работоспособность готового проекта  (необходимо продемонстрировать все действия представляемого устройства, которые заявлены в пояснительной записке; возможна демонстрация функционирования устройства на видео, подготовленном участником;  баллы не суммируются, выбор одного из пунктов):   1. – не продемонстрировано ни функционирование устройства в целом, ни какой-либо из его отдельных частей или механизмов;   0,5 – успешная демонстрация работоспособности хотя бы одной из заявленных возможностей устройства или его части;   1. – успешная демонстрация половины заявленных возможностей устройства; 2. – успешная демонстрация большинства заявленных возможностей проекта и он является «робототехническим устройством» по ГОСТу; 3. – успешная демонстрация большинства заявленных возможностей проекта и он является «роботом» по ГОСТу | 0-3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  | 2.4 | Эстетический вид и качество проекта  (баллы суммируются):  0,25 – проект выглядит эстетично, имеет гармоничный, целостный внешний вид и форму;  0,25 – отсутствуют плохо закрепленные компоненты и детали, грамотно подобран и выполнен крепеж всех узлов и элементов конструкции; изделие имеет прочный корпус и/или его части;  0,25 – качественно и аккуратно выполнен монтаж проводов и подключение электронных компонентов;  0,25 – при перезапусках устройство демонстрирует заявленную работоспособность | 0-1 |  |
| 2.5 | Трудоемкость создания продукта  (баллы суммируются):  Какие трудоемкие виды деятельности были выполнены участником в процессе работы над проектом:  0,5 – трудоемкая отладка программного обеспечения для робота;  0,5 – монтаж большого количества деталей и электронных компонентов, включая обжимку проводов и пайку, сборка сложной конструкции;  0,5 – проектирование конструкции в САПР, изготовление и постобработка печатных деталей, возможно литье из силикона и т.п.;  0,5 – проектирование печатных плат в САПР, монтаж компонентов на изготовленную плату | 0-2 |  |
| 2.6 | Практическая значимость и перспективность разработки  (баллы суммируются):  0,5 – участником показаны возможные способы использования проекта для решения практических задач;  0,5 – проект имеет перспективы применения в какой-либо сфере человеческой деятельности | 0-1 |  |
| **Оценка защиты проекта 9 баллов** | **3** | **Процедура презентации проекта** | **9** |  |
| 3.1 | Регламент презентации и качество подачи материала  (если участник делал доклад, читая текст с листа или плаката, или рассказ и демонстрация работоспособности продлились более 7 минут, то по данному пункту 3.1 начисляется 0 баллов, и дальнейшая разбалловка не учитывается;  баллы суммируются):  1 – участник рассказывает, не подглядывая в текст, демонстрирует культуру речи (отсутствие сленга и уместность оборотов речи), в докладе прослеживается логичность, четкость, конкретность;  0,5 – плакат, гармонично поддерживает рассказ докладчика и не содержит грубых ошибок оформления;  0,25 – участник продемонстрировал владение понятийным профессиональным аппаратом, связанным с робототехникой и смежными областями | 0-2 |  |
| 3.2 | Содержание доклада и плаката  В докладе были раскрыты (баллы суммируются):  0,5 – цель, задачи, соответствие результата поставленным целям;  0,5 – процесс проектирования, изготовления, отладки, модификации; 0,5 – описание полученного результата (готового изделия);  0,25 – актуальность, новизна, креативность проекта; 0,25 – практическая значимость проекта | 0-2 |  |
| 3.3 | Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность ответов  (баллы не суммируются, выбор одного из пунктов):  0 – участник не понял более половины заданных вопросов, или участник понял суть вопросов, но ответы на более чем половину вопросов были неправильными; | 0-2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  |  | 1. – участник понимает суть вопросов, отвечает на более чем половину вопросов правильно, но без развернутых пояснений и аргументов;   1,75 – ответы на большинство вопросов были правильными и аргументированным;   1. – ответы на все вопросы были правильными и аргументированными |  |  |
| 3.4 | Успешная демонстрация работы проекта во время защиты в соответствии с заявленными возможностями  (баллы не суммируются, выбор одного из пунктов):   1. – во время защиты не получилось продемонстрировать ни функционирование проекта в целом, ни какой-либо его отдельной части или механизма, или функционирование проекта было продемонстрировано только на видео;   0,5 – во время защиты была представлена успешная демонстрация работоспособности хотя бы одной из заявленных возможностей проекта;   1. – во время защиты была представлена успешная демонстрация половины заявленных возможностей проекта; 2. – во время защиты была представлена успешная демонстрация большинство заявленных возможностей проекта; 3. – во время защиты была представлена успешная демонстрация всех заявленных возможностей проекта полностью | 0-3 |  |
|  | **Итого** | **35** |  |

**Примерные критерии оценки творческого проекта по профилю**

**«Информационная безопасность»**

***(развернутая схема оценки)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
| **Поясните льная записка 8 баллов** | **1** | **Оценка пояснительной записки** | **8** |  |
| **1.1** | **Содержание и оформление документации проекта** | **1** |  |
| 1.1.1 | Состав пояснительной записки (наличие в пояснительной записке разделов с исследованием проблемы, описанием концепции решения, выбранных технологий реализации, обоснованием соответствия и корректности, оценкой полученного продукта, его свойств и перспектив  использования– 0,5; присутствуют не все разделы – 0) | 0/0,5 |  |
| 1.1.2 | Качество представления полученного результата проекта (все наличествующие иллюстрации, схемы, чертежи, диаграммы, таблицы, списки, и т. п., а также разделы  пояснительной записки оформлены ясно и эстетично – 0,5; нет – 0) | 0/0,5 |  |
| **1.2** | **Качество теоретического исследования** | **3** |  |
| 1.2.1 | Демонстрация и обоснование актуальности проблемы в исследуемой сфере:   * представлены публикации в авторитетных источниках, свидетельствующие о запросе на решение проблемы – 1 балл; * подтверждено наличие проблемы – 0,5 балла; * проблема не описана – 0 баллов | 0/0,5/1 |  |
| 1.2.2 | Сбор и анализ информации по исследуемой проблеме:   * проведен всесторонний качественный анализ – 1 балл; * качественно изучена часть аспектов исследуемой проблемы – 0,5 балла; * анализ произведен недостаточно или некачественно – 0 баллов | 0/0,5/1 |  |
| 1.2.3 | Качество анализа существующих решений проблемы:   * рассмотрены все имеющиеся передовые решения в исследуемой сфере – 1 балл; * анализ проведен, но не рассмотрены некоторые популярные, широко известные решения – 0,5 балла; * анализ потенциальных аналогов отсутствует или проведен некачественно – 0 баллов | 0/0,5/1 |  |
| **1.3** | **Разработка технологического процесса** | **3** |  |
| 1.3.1 | Описание идеи разрабатываемого решения, формулировка темы:   * сформулирована авторская концепция проекта, исчерпывающе описывающая предлагаемое решение и исключающая двусмысленное толкование – 1 балл; * описание идеи не создает общего представления о реализуемом продукте – 0 балл | 0/1 |  |
| 1.3.2 | Формулировка цели и задач проекта, описание требований к будущему решению (формулировка технического задания):   * указаны измеримые параметры успешной реализации проекта и выдвинуты требования к характеристикам будущего продукта – 2 балла; * описаны качественные параметры результата проекта или отсутствуют требования к характеристикам продукта – 1 балл; * сформулированные цель и задачи проекта не позволяют оценить успешность реализации проекта – 0 баллов | 0/1/2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  | **1.4** | **Оценка положительного эффекта от продукта проекта** | **1** |  |
| 1.4.1 | Оценка положительного эффекта проекта:   * решает существенную проблему информационной безопасности – 1 балл; * решает проблему средней или низкой важности – 0,5 балла; * не имеет четко определенной решаемой проблемы – 0 баллов | 0/0,5/1 |  |
| **Оценка результа та**  **проекта 18**  **баллов** | **2** | **Качество реализации проекта** | **18** |  |
| 2.1 | Обоснование выбора технологии реализации, формы итогового решения и инструментария его получения (аппаратного, программного или теоретического):   * форма решения и способы его получения описаны со ссылками на решения того же класса, теоретические результаты, результаты экспериментов (описаны конкретные технологии, алгоритмы, решения и т. п.) – 4 балла; * выбор технологий и инструментария обоснован частично – 2 балла; * нет обоснования выбора технологии реализации; формы итогового решения и инструментария его получения не обоснованы соответствующими ссылками – 0 баллов | 0/2/4 |  |
| 2.2 | Обоснование функционального соответствия продукта поставленной цели:   * продемонстрировано, как продуктом проекта будет достигнута возможность выполнения всех поставленных задач с указанием необходимых классов решений – 4 балла; * приведено общее описание достижения функциональности продукта – 2 балла; * обоснование функциональности продукта не описано и не является очевидным – 0 баллов | 0/2/4 |  |
| 2.3 | Для продукта проекта рассмотрен вопрос требований нормативно-правовых документов, методических и руководящих документов, государственных и отраслевых стандартов, иных подобных документов к решениям соответствующего класса, продемонстрировано полное или аргументированное частичное соответствие им:   * вопрос проработан исчерпывающе, несоответствий не выявлено – 3 балла; * вопрос в большей части проработан, продемонстрировано соответствие основным требованиям норм и рекомендаций, но не учтены некоторые требования для выбранной сферы/решений соответствующего класса – 1 балл; * выявлены существенные противоречия требованиям норм и рекомендаций или вопрос проработан не исчерпывающе – 0 баллов | 0/1/3 |  |
| 2.4 | Результаты функционального тестирования продукта:   * проведено тестирование, исчерпывающе проверяющее соответствие продукта заявленным требованиями – 3; * проведено тестирование отдельных параметров продукта – 1,5; * функциональное тестирование не проводилось или результаты не представлены – 0 баллов | 0/1,5/3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии оценки проекта** | | | **Баллы** | **По факту** |
|  | 2.5 | Обоснованность интеграции полученного продукта в процессы потенциальных пользователей:   * описано, в каких системах/технологиях предполагается использование продукта, и аргументирована его необходимость в указанных процессах – 2 балла; * описание сферы применения продукта неполное, но аргументирована его необходимость в указанных процессах – 1 балл; * не описана сфера применения продукта и/или отсутствует аргументация его необходимости в указанных процессах – 0   баллов | 0/1/2 |  |
| 2.6 | Итоговый вид продукта и состав представляемых результатов, сопроводительных документов и материалов:   * состав поставляемого продукта и сопроводительных материалов является достаточным для использования продукта – 2 балла; * использование продукта требует дополнения состава материалов – 1 балл; * предоставляемый комплект материалов и документов недостаточен для использования продукта – 0 баллов). | 0/1/2 |  |
| **Оценка защиты проекта 9 баллов** | **3** | **Процедура постерной презентации проекта** | **9** |  |
| 3.1 | Качество подачи материала и представления продукта проекта:   * качество постера проекта (постер оформлен информативно - 1 балл, иначе – 0 баллов); * информативность представления продукта проекта   + продукт представлен так, что жюри имеет возможность убедиться в работоспособности/ознакомиться с использованными решениями и технологиями/оценить общее качество продукта – 4 балла;   + часть существенных параметров продукта не отражены формой его представления – 2 балла;   + по форме представления продукта нельзя сформировать аргументированную оценку – 0 баллов * культура речи, четкость, конкретность и логика изложения проблемы исследования (0/1 балл);   (от 0 до 6 баллов – сумма баллов за соответствие каждому из параметров) | 0/1/2/3/4/  5/6 |  |
| 3.2 | Владение темой проекта и представляемой информацией:   * свободное владение материалом, развернутые, логичные ответы на вопросы комиссии – 3; * уверенное владение общим материалом по вопросу исследования, уверенные ответы только на вопросы, прямо связанные с критериями оценки проекта, затруднения при ответах на вопросы на эрудицию – 1 балл; * затруднения во владении материалом проекта, затруднения при ответах на большинство конкретных вопросов   комиссии - 0) | 0/1/3 |  |
|  | | **Итого** | **35** |  |

Приложение 3

# Требования к пояснительной записке по творческому проекту

На защиту творческих проектов каждый участник олимпиады представляет выполненное изделие (проектный продукт), пояснительную записку и готовит презентацию с обязательной демонстрацией изделия (вид, работоспособности и др.).

В процессе тура защиты проектов участнику необходимо показать не только созданное устройство, но и умение оформлять качественную проектную документацию, отразить личный вклад в работу, новизну и оригинальность проекта, его практическую значимость.

*Пояснительная записка* выполняется в соответствии с определёнными правилами и является развёрнутым описанием деятельности участника при выполнении проекта.

Пояснительная записка к творческому проекту должна быть оформлена с учетом следующих требований:

* размеры полей: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2,0 см;
* форматирование текста по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал 1,5; абзацный отступ – 1,25 см;
* присутствует нумерация страниц (внизу по центру, титульный лист, фото проектируемого изделия/продукта и содержание не нумеруются, но учитываются, нумерация начинается с Введения);
* сквозная нумерация разделов и подразделов как цифровой многоуровневый список;
* после заголовков разделов, подразделов и нумерации точка не ставится; заголовки разделов пишутся в верхнем регистре (заглавными буквами);
* организована сквозная нумерация иллюстраций и таблиц, все иллюстрации и таблицы озаглавлены и упоминаются в тексте по их номерам.

Пояснительная записка должна включать в себя титульный лист, изображение проекта (фото, рисунок, эскиз и др.), содержание, введение, основную часть проекта, заключение, список литературы и при необходимости приложение.

В содержании пояснительной записки необходимо наличие следующих явно выделенных пунктов, отражающих основные этапы работы над проектом:

* обоснование актуальности темы проекта;
* цель и задачи проекта;
* сбор и анализ информации по исследуемой проблеме;
* разработка идеи и концепции проекта;
* формулировка технического задания на проектируемое изделие;
* подбор материалов и проектирование продукта проекта;
* реализация (изготовление) продукта проекта (техническая и технологическая документация (эскизы, чертежи, схемы, технические рисунки, операционные и технологические карты, лекала, выкройки и т.д.));
* для профилей «Техника, технологии и техническое творчество», «Робототехника»,

«Информационная безопасность» возможны дополнительные пункты:

а) подбор электронных компонентов и проектирование электронной составляющей проекта; б) программирование и отладка проекта/тестирование продукта проекта;

в) доработка продукта проекта по результатам тестирования;

* представление полученного результата, включая обоснование практической, обоснование экономической и экологической значимости проекта;
* реклама (лейбл);
* выводы, включая самооценку;
* список использованной литературы.

\**Для профиля «Робототехника» обязателен пункт с заявленным функционалом проекта, который будет продемонстрирован на защите проекта.*

Нет необходимости помещать в пояснительную записку текст реферативного характера: разъяснения терминов, определения понятий, теоретические описания, доказательства теорем, техническую документацию на электронные компоненты и т.п. Достаточно указать ссылку на источник, в котором раскрывается данная терминология, теория, техническая информация.

Вместе с тем, при описании своих действий по проекту участнику необходимо использовать специальную терминологию, продемонстрировать уровень своей осведомленности и владения теоретическими знаниями, необходимыми для реализации представляемого проекта.

Пояснительная записка должна давать представление о том, каков личный вклад участника в проект, что он создал сам, и какой опыт приобрел участник в процессе реализации данного проекта.

Цитирование текста должно быть корректно, со ссылками на авторов и оформлено в соответствии с ГОСТ. Страницы пояснительной записки, содержащие плагиат или сгенерированный текст, оцениваться не будут.

Если участник представляет проект, который был представлен на заключительном этапе в предыдущие годы, то пояснительная записка должна быть переработана не менее чем на 50% в соответствии с произведенными модификациями проекта и содержать сравнительную таблицу, в которой будут показаны изменения, которые претерпел проект за период, прошедший с последней защиты.

Объем пояснительной записки не должен превышать 40 страниц, включая приложения (из них объем без учета приложений – не более 30 страниц).

Приложение 4

# Порядок проведения стендовой защиты проектов профиль «Робототехника»

Каждому участнику для стендовой защиты предоставляется специально отведенное пространство площадью 6 кв.м. с мобильной стенкой для крепления плаката, столом, стулом и розеткой.

Участнику необходимо расположить весь свой проект, включая все дополнительные объекты, конструкции, полигон и прочее необходимое для демонстрации проекта оборудование в пределах указанного пространства. Демонстрация работоспособности проекта должна помещаться в пределах указанного пространства.

Если для демонстрации проекта требуется пространство, превышающее 6 кв.м, или другие особые условия, участник должен сообщить об этом организаторам заранее, описав все особые запросы в отдельном документе, который должен быть отправлен вместе с пояснительной запиской, в срок предоставления пояснительной записки.

На предоставленной мобильной стенке должен быть прикреплен плакат, в содержании которого должны быть разделы, указанные в критериях оценивания, а именно – цель и задачи, процесс проектирования, изготовления, отладки и модификации проекта, полученный результат, включая перечень функционала, работоспособность которого будет продемонстрирована во время защиты, актуальность, новизна, креативность, практическая значимость проекта.

Требования к плакату: формат А0, альбомная ориентация, количество слов – не более 800, без колонтитулов/логотипов/брендирования.

Желательно соблюдать общепринятые правила оформления стендовых плакатов для научных конференций. Размер букв, детали на графиках и фотографиях должны быть такого размера, чтобы было комфортно их рассматривать на расстоянии 1,5 метра. Размер букв главного заголовка 90+ пт; подзаголовков – 36-48 пт, основной текст 28-32 пт. Ширина текстового поля 45-65 символов.

*Внимание! Плакат должен быть обезличен (нельзя указывать или необходимо заклеить ФИО участника, руководителя, название образовательного учреждения, населенного пункта и региона). Организаторы должны обеспечить участников стикерами с индивидуальными кодами или нанести присвоенные коды на постеры участников до начала защиты.*

Важно отметить, что роль плаката при стендовой защите в профиле «Робототехника» является вспомогательной. Основная функция плаката - быть визуальной поддержкой к докладу участника.

Участник может использовать обезличенную презентацию, запуская ее со своего ноутбука. Презентация не является необходимой и может служить для привлечения внимания к определенным особенностям проекта, которые затруднительно отобразить на плакате.

Основное внимание жюри будет обращено к представляемому устройству, проекту участника, работоспособность которого является неотъемлемой его частью. Работоспособность проекта должна быть обязательно продемонстрирована участником в процессе защиты проекта. Необходимо показать действие всех функций робота, которые заявлены в пояснительной записке. Возможен показ работоспособности проекта на видеозаписи, созданной участником заранее, но это будет оценено меньшим количеством баллов по сравнению с непосредственным показом проекта «здесь и сейчас». Предоставление видеозаписи может быть реализовано участником через ссылку в виде QR- кода, размещенного на плакате, либо показ видеозаписи с экрана собственного ноутбука.

Вместе с этим, по желанию участника на стенде может быть расположен ноутбук с подготовленными для демонстрации файлами проекта (3D-моделями в САПР, программами в IDE, электрическими схемами и т.п.).

Для стендовой защиты проекта участнику выделяется 10 минут: 5-7 минут - на доклад участника и демонстрацию работоспособности представляемого устройства и 3-5 минут - на вопросы жюри.

В оценке проекта суммарно участвует не менее пяти членов жюри, каждый из которых оценивает пояснительную записку, проект (представляемое изделие), стендовую защиту участника. Пояснительная записка оценивается членами жюри заранее, до начала третьего тура олимпиады. Для оценки третьего тура олимпиады должны быть сформированы 3 комиссии жюри для каждой параллели 9, 10 и 11 классов, по 5 человек в каждой.

Стендовые защиты участников должны быть организованы в два потока. Список всех участников в алфавитном порядке (в каждой параллели 9, 10, 11 классов отдельно) должен быть разделен пополам по общему количеству. В первый поток должны быть отнесены участники из первой половины, начинающейся на «А». Во второй поток соответственно - вторая половина списка участников. Стендовые защиты первого и второго потока должны быть проведены в разные дни в соответствии с расписанием олимпиады. Очередность выступлений участников в каждом потоке должна быть определена организатором в соответствии с назначенными шифрами группами по 10-12 человек (возможны корректировки в зависимости от вместимости помещений).

Организаторы должны составить расписание стендовых защит по этим группам. Каждой группе должно быть предоставлено помещение вместимостью с учетом по 6 кв.м на

одного участника. Время для монтажа/демонтажа проекта – 30 минут. Общее время стендовых защит всей группы – от 120 до 144 минут. Для оценки стендовой защиты на каждого участника отведено до 12 минут (5-7 минут – доклад участника и демонстрация функционирования проекта, 3-5 минут – на вопросы жюри, 2 минуты – оценивание, оформление протокола). Комиссия жюри может разделиться на команды по 1-3 человека для посещения стендов участников по очереди. Участник должен сделать доклад и продемонстрировать работоспособность проекта каждой команде жюри. Разные команды жюри переходят от участника к участнику параллельно и одновременно в соответствии с графиком, составленным организатором. Каждая команда жюри оценивает каждого участника группы. По окончании всех защит данной группы выделяется не более 10 минут для проверки протоколов, в том числе при возникновении необходимости член жюри может подойти к участнику второй раз и задать уточняющие вопросы. По окончании проверки протоколов, защиты данной группы заканчиваются, участники могут покидать помещение, а члены жюри переходят в другое помещение к стендам следующей группы участников.

Возможна организация выставки представленных проектов для свободных участников и руководителей.

Приложение 5

# Порядок проведения стендовой защиты проектов профиль «Информационная безопасность»

Каждому участнику для постерной защиты предоставляется специально отведенное пространство с вертикальной поверхностью для крепления постера, набором крепежных материалов, столом, стулом и розеткой, а также возможностью подключения к сети Интернет.

Участнику необходимо расположить весь свой проект, включая все дополнительные объекты, конструкции, и прочее необходимое для демонстрации проекта оборудование в пределах указанного пространства. Демонстрация работоспособности проекта должна помещаться в пределах указанного пространства.

Если для демонстрации проекта требуются особые условия, участник должен сообщить об этом организаторам заранее, описав все особые запросы в отдельном документе, который должен быть отправлен вместе с пояснительной запиской, в срок предоставления пояснительной записки. Организаторы вправе – при наличии технической возможности – обеспечить требуемые условия. В случае невозможности их обеспечить участник может подготовить видеоматериал, демонстрирующий работоспособность проекта, в условиях, максимально приближенных к демонстрируемым.

В постере рекомендуется выделить разделы, указанные в критериях оценивания, а именно – цель и задачи, процесс проектирования, отладки и модификации продукта, полученный результат, включая функционал, работоспособность которого будет продемонстрирована во время защиты, актуальность, новизна, практическая значимость проекта.

Требования к постеру: формат А1 или А0, вертикальная ориентация, без колонтитулов/логотипов/брендирования.

Желательно соблюдать общепринятые правила оформления стендовых плакатов для научных конференций. Размер букв, детали на графиках и фотографиях должны быть такого размера, чтобы было комфортно их рассматривать на расстоянии 1,5 метра. Размер букв главного заголовка 90+ пт; подзаголовков – 36-48 пт, основной текст 28-32 пт. Ширина текстового поля 45-65 символов.

*Внимание! Постер должен быть обезличен (нельзя указывать или необходимо заклеить ФИО участника, руководителя, наименование образовательного учреждения, населенного пункта и региона). Организаторы должны обеспечить участников стикерами с индивидуальными кодами или нанести присвоенные коды на постеры участников до начала защиты.*

Участник может использовать при ответах на вопросы членов жюри любые обезличенно самостоятельно созданные материалы, демонстрируя их со своего ноутбука. Презентация при такой форме защиты не является необходимой и может служить для привлечения внимания к определенным свойствам продукта проекта, которые затруднительно отобразить на плакате, либо отразить изменения во времени.

Основное внимание жюри будет обращено к постеру участника, поэтому он должен в максимально лаконичной и однозначной форме раскрывать все детали проекта, ориентируясь на критерии оценивания. Члены жюри могут по своему желанию запросить демонстрацию работоспособности продукта проекта, задать любые вопросы, направленные на установление деталей хода проекта, свойств его продукта, собственных исследовательских результатов участника, его взгляда на актуальность и перспективность проекта и полученного продукта. По желанию участника на стенде может быть расположен ноутбук с подготовленными для демонстрации файлами проекта (проведенными промежуточными исследованиями, блок-схемами алгоритмов, математическими расчетами, результатами тестирования продукта и т. п.).

Постерная защита по профилю «Информационная безопасность» не предполагает в обязательном порядке доклада участника или регламента. Члены жюри задают участнику вопросы, запрашивают дополнительные материалы к постеру, предлагают продемонстрировать работу проекта, основываясь на необходимости объективной оценки проекта по конкретным критериям. Так, максимально информативный постер может минимизировать число заданных вопросов, исключить необходимость подробного изучения дополнительных демонстрационных материалов, а более иллюстративный, демонастрационный постер, основанный в большей степени на визуальных материалах, может потребовать больше вопросов со стороны жюри для всесторонней оценки проекта по конкретному критерию. В связи с этим участникам рекомендуется соблюдать баланс между содержательной и иллюстративной частями постера, стремиться к лаконичному и емкому изложению сути проекта.

Члены жюри могут – по решению председателя жюри – осуществлять опрос как совместно, так и отдельными командами. После завершения оценки всеми командами жюри и проверки того, что все оценки выставлены и могут быть переданы организаторам, защиты в текущем временном слоте могут быть завершены, организаторы сообщают участникам, что защиты окончены и что они могут приступать к демонтажу оборудования.

Постерные защиты участников должны быть организованы минимум в два временных слота в течение соревновательного дня. Список участников в каждом из слотов определяется организаторами по некоторому признаку (фамилиям участников, тематикам проектов, типам

продуктов проектов и т. п.) или путем случайной жеребьевки. Постерные защиты соседних временных слотов рекомендуется провести в разных помещениях, чтобы дать возможность участникам комфортно подготовиться к защите и демонтировать все использованное оборудование после ее завершения, не прерывая работу жюри на время монтажа/демонтажа оборудования.